**Жарықдиодты шамның техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Жарықдиодты шам |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. | ГОСТ Р 55705-2013. |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | Жарықдиодты шам 50 Вт, өлшемдері: ұзындығы 900 мм кем емес 1000 мм артық емес, ені 75 мм кем емес және 80 мм артық емес биіктігі 85 мм кем емес және 90 мм артық емес  Жарық ағыны түс температурасы 4000-5000 К кезінде 6250 Лм жоғалтуды есепке алмағанда, қорғау дәрежесі кемінде IP67, жұмыс ресурсы кемінде 100 000 сағат жарық диодтары. Корпус анодталған алюминий  Табиғи күн сәулесіне мүмкіндігінше жақын сәуле шығаратын спектрдің арқасында жоғары сапалы жарықтандыруды қамтамасыз етеді, сонымен қатар жылтылдау мен пульсацияның әсері жоқ. Адамдардың көру қабілетін төмендетеді, электр қуатын аз пайдаланады, сервистік қызмет көрсетуді талап етпейді. Тауар "төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы"004/2011 КО ТР талаптарына сәйкес келуі тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған  жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті  өнім берушіні көрсетілген  мәліметтерді көрсетпегені немесе  бермегені үшін қабылдамауға жол  берілмейді |  |