**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Видоискатель для камеры |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Высокопроизводительный цветной 2-дюймовый ЖК-окулярный видоискатель для камер Grass Valley серии LDX 8х.Наличие возможности переключения между цветным и монохромным изображением.Наличие переключателя «Tally on-low-off».Наличие диоптрийной компенсации с диапазоном от «-3» до «+1».Разъем: 20-контактный «Hirose»;Органы управления:- не менее 2-ух назначаемых пользовательских кнопок;- наличие поворотного регулятора яркости;- наличие вращающегося регулятора контрастности;Наличие внутренних светодиодных индикаторов:- не менее 1 «ISO» (желтый);- не менее 1 «В эфире» (красный);- не менее 1 «Вызов» (зеленый);Наличие фронтального светодиодного индикатора:- не менее одного регулируемого, цвет красный.ЖК-дисплей:Размер по диагонали: не менее 51 мм (2,0 дюйма);Разрешение: не менее 960x540 пикселей (QHD);Скорость отклика: не более 16 мс.;Глубина цвета: не менее 16,7 миллиона цветов, 8-битный цвет;Яркость: не менее 250 кд/м2;Коэффициент контрастности: не менее 200:1;Цветовая температура: не более 6500К (регулируемая);Шаг пикселя: не более 0,047 мм x 0,047 мм;Поддерживаемые форматы: все текущие форматы HD;Входные сигналы: Y, Pr, Pb;ЖК-панель видоискателя должна быть изготовлена с использованием высокоточных технологий, обеспечивающих отклик пикселей 99,99% или выше.Совместимость с камерами Grass Valley серии LDX 82 Elite.Потребляемая мощность: не более 3,9 Вт (от камеры);Рабочая температура: от -20° C до + 45° C;Температура хранения: от -25° C до + 70° C;Вес: не более 0,9 кг. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) | Наличие авторизационных писем от производителя оборудования. |