**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Үстел үстілік басқару тақтасы – бейнемикшер |
| 2 | Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған кезде сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды реттеуді ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Келесі порттардың болуы:DB-25 - кем дегенде 1 дана, GPI және GPO тақтасымен тудырылғандар үшін қолданылуы керек;Ethernet A: кем дегенде 1 дана, басқару тақтасынан 3025EMC және QMC-2-ге желілік қосылымдар үшін түрі (RJ45) қолданылуы керек;Ethernet B: кем дегенде 1 дана, түрі (RJ45);USB порты: тінтуір, пернетақта және жадтайтын құрылғыларын қосу үшін қолданылуы керек. Саны 4 данадан кем емес;DB-9 - кем дегенде 5 дана.СК- түймелерінің болуы: бұл түймелердің функциялары арнаулы «EMCSetup» бағдарламалық жасақтамасы арқылы теңшелуі керек. Түймелер 255-ке дейін әртүрлі түсті қолдауы керек. Саны-кемінде 34.Жарық диодты түймелердің болуы: Бұл түймелердің функциялары EMCSetup» бағдарламалық жасақтамасы арқылы теңшелуі керек. Түйменің бұл түрі қызыл және жасыл түстерді (және осы екі түстің комбинациясын) қолдауы керек. Саны-кемінде 64.Шағын СК-дисплейлерінің болуы: СК дисплейлері жарық диодты түймелердің атауларын бейнелеп көрсетуі керек. Бұл дисплей түрі 255 әртүрлі түсті қолдауы керек. Саны-кемінде 22.Желдеткіш күйінің жарық диодтардың болуы: бұл жарық диодтар үстел үстілік басқару тақтасының салқындату желдеткіштерінің күйін көрсетуі керек. Саны-кемінде 2.Тақтаны қайта іске қосуға арналған «pin hole» саңылауының болуы - кемінде 1.Қоректендіруді өшіруге арналған «pin hole» саңылауының болуы - кемінде 1.Басқару:Ethernet арқылы басқаруды қолдау - RJ45 коннекторы, 10/100/1000 Мбит/с, резервтеумен.Электрлік сипаттамалары:Кернеуі: кемінде 100 В және 240 В артық емес айнымалы ток.Жиілігі: 50-ден кем емес және 60 Гц-тен көп емес.Тұтынылатын қуаты: 20 Вт-тан аспайды.Кернеуі: 250 В артық емес.Тұтынылатын тогы: 4А аспайды.Тақта FCC-ке 15-бөлім, A класы, электромагниттік үйлесімділігі бойынша ЕО директивасына сәйкес болуы керек.Өлшемдері.Ұзындығы: 482 мм-ден кем емес және 484 мм-ден артық емес;Ені: кемінде 324 мм және 326 мм артық емес;Биіктігі: кемінде 141 мм және 143 мм артық емес.Қосымша модульдері:4,3 дюймдік СК дисплейдің болуы;Evertz «3025EMC» бейне сигналдарды микшерлеу тақшасымен үйлесімділік. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді | Өндірушіден осы жабдыққа авторизациялау хатының болуы.Әлеуетті өнім беруші аукциондық өтінім шеңберінде техникалық ерекшелікте көрсетілген өндіруші компаниясының авторизациялау хатын қоса беруі тиіс. |