**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | 8 арналы аудио монитор |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 жылдан ертерек емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Биіктігі 1RU аудио монитор, кодталған, AES және 3G / HD / SD .- SDI көп арналы декодталған тәуелсіз арналардың түйдегінен 8 арналы дыбыс шығаруға қабілетті.Аудио арналары бар аудио монитор: 8-ден кем емес;SDI аудио монитор кірісі: 2-ден кем емес;SDI аудио мониторының шығысы: 1-ден кем емес;AES3 аудио мониторының кірісі:8-ден кем емес;AES3 аудио мониторының шығысы: DB-25-те AES шығуының теңгерілген 4 жұбынан кем емес және DB-25-те SDI-ден AES теңгерілген шығысы 4-тен кем емес;Аналогтық кіріс: кемінде бір 8 симметриялы DB-25-те аналогтық кіріс;Аналогтық шығысы: кемінде бір 8 симметриялы DB-25-те аналогтық шығысы және XLR-де кемінде 2 дана;Аудио монитор тәуелсіз арналарды өңдеуі керек;Деректер порттары: бағдарламалау, баптау және диагностикалау үшін кемінде 2 дана RS-232 коннекторы;Кіріктірілген динамиктер: кем дегенде 2 дана;Колонканың электр кедергісі: 6Ом кем емес;Шығу қуаты: 5 Вт-тан кем емес, төменгі жиілігте: 11 Вт;Шыңның акустикалық қуаты 0.5 м қашықтықта: 98 дБ;AES кірісін іріктеу жиілігі: 32-ден 48 кГц-ке дейін автоматты анықтау;Аналогтық кіріс кедергісі: кем дегенде 27 кОм;Жиіліктікті жауап: 80 Гц - 18 кГц (+/- 5 дБ); (-10 дБ 55 Гц кезінде, 21 кГц);Пайдаланылған, жаңартылған, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен өзгертілген дыбыс мониторын жеткізуге жол берілмейді. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |