**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | IP желілері арқылы қосылуға арналған сегіз арналы төрт сымды интерфейс |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | IP желісі арқылы қосылуға арналған сегіз арналы төрт сымды интерфейсте 4 сымды интерфейс үшін 8 порттық 1RU панелі болуы керек. Аудио арнаның рұқсаты: 12 битАудио арнаны дискреттеу жиілігі: 24 кГцАудио арнаның жиілік сипаттамасы: 100-12 кГц КОДЕК: OPUSСымды дыбыстың күшейтілген кірісі: -12 дБ-ден +12 дБ-ге дейінСымды дыбыстың күшейтілген шығысы: -12 дБ-ден +12 дБ-ге дейінЖелі деректерін беру жылдамдығы: 16, 32, 48, 64, 128 Кбит / сЖелі пакетінің мөлшері: 5, 10, 20, 40,60 мсДжиттер желісінің буферлері: 0 - 1000 мсЖелі ажыратқышы / LAN: EtherCON / RJ45 (ұяшығы): бірден кем емесEtherCON аудио кірісінің қосқышы / RJ45 (ұяшығы): 4 данадан кем емес;EtherCON аудио шығысының ажыратқышы / RJ45 (ұяшығы): 4 данадан кем емес;Муфтаны бұғаттайтын қосқышы бар желілік қорек кіру: 100-240 В, 50-60 Гц, 1,4 A кезінде Муфтаны бұғаттайтын қосқышы бар желілік қорек шығысы: 12 В тұрақты тоқ, 5 А, 60 Вт.Жұмыс температурасы: + 32 ° F - + 104 ° F (0 ° C - + 40 ° C)Сақтау температурасы: -67 ° F - + 158 ° F (-55 ° C - + 70 ° C)Ылғалдылық: 90%, конденсациясызПайдаланылған, жаңартылған, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен өзгертілген жабдықты жеткізуге жол берілмейді.ClearCom жабдығымен, Clearcom fsii-BASE-II базалық станциясымен үйлесімділік |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жеткізілген жабдықтың орнатылуы мен реттеуін қамту қажет. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |