**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | IP желілері арқылы қосылуға арналған сегіз арналы төрт сымды интерфейс |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | IP желісі арқылы қосылуға арналған сегіз арналы төрт сымды интерфейсте 4 сымды интерфейс үшін 8 порттық 1RU панелі болуы керек.  Аудио арнаның рұқсаты: 12 бит  Аудио арнаны дискреттеу жиілігі: 24 кГц  Аудио арнаның жиілік сипаттамасы: 100-12 кГц  КОДЕК: OPUS  Сымды дыбыстың күшейтілген кірісі: -12 дБ-ден +12 дБ-ге дейін  Сымды дыбыстың күшейтілген шығысы: -12 дБ-ден +12 дБ-ге дейін  Желі деректерін беру жылдамдығы: 16, 32, 48, 64, 128 Кбит / с  Желі пакетінің мөлшері: 5, 10, 20, 40,60 мс  Джиттер желісінің буферлері: 0 - 1000 мс  Желі ажыратқышы / LAN: EtherCON / RJ45 (ұяшығы): бірден кем емес  EtherCON аудио кірісінің қосқышы / RJ45 (ұяшығы): 4 данадан кем емес;  EtherCON аудио шығысының ажыратқышы / RJ45 (ұяшығы): 4 данадан кем емес;  Муфтаны бұғаттайтын қосқышы бар желілік қорек кіру: 100-240 В, 50-60 Гц, 1,4 A кезінде  Муфтаны бұғаттайтын қосқышы бар желілік қорек шығысы: 12 В тұрақты тоқ, 5 А, 60 Вт.  Жұмыс температурасы: + 32 ° F - + 104 ° F (0 ° C - + 40 ° C)  Сақтау температурасы: -67 ° F - + 158 ° F (-55 ° C - + 70 ° C)  Ылғалдылық: 90%, конденсациясыз  Пайдаланылған, жаңартылған, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен өзгертілген жабдықты жеткізуге жол берілмейді.  ClearCom жабдығымен, Clearcom fsii-BASE-II базалық станциясымен үйлесімділік |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жеткізілген жабдықтың орнатылуы мен реттеуін қамту қажет. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |