**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Базалық станция |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Байланыс үшін арналған 2,4ГГц жиілігіндегі сандық базалық станция.  Базалық станцияға арналған белтпактардың саны: кемінде 25дана;  Базалық станция қолдайтын антенналар саны: 10 данадан кем емес;  ДК бағдарламалау порты: кемінде 2 LAN RJ45;  Реле порты: кемінде бір DB15 қолдайды;  A, B, C, D (әрқайсысы) өткізбелі желісінің ұяшығы: кем дегенде бір дана XLR-3F;  XLR-3F ұяшығы үшін шығыс кернеуі: 26- дан 28 В- қа дейін,тұрақты тогы 800 мА (A / B немесе C / D) жұбы үшін; Сымды / матрицалық қосылым: 4 данадан кем емес;  Бағдарламалық кірісі: кемінде бір XLR-3F, трансформатор ажыратуымен;  Бағдарламалық шығысы: кемінде бір XLR-3m, трансформатор ажыратуымен;  Алдыңғы панелінде:  -кемінде 4 түйіспелік істікше және 5 түйіспелі ұяшықты гарнитураға арналған нұсқалары бар;  -тағайындайтын бағдарламалық пернелерімен кемінде 4 OLED-дисплейі.  Сандық базалық станцияда алдыңғы панельдің индикаторлары және антенна күйі, белдік блогының қосылу күйін көрсету керек;  Базалық станцияның кіріс кернеуі: 100-240 В айнымалы ток, 1,4 А макс.  Базалық станцияның шығу кернеуі: 12 В тұрақты ток, 60 Вт, 5 А макс.  Тұтынылатын ток: 12 В, 4 А макс., 48 Вт макс.  Пайдаланылған, жаңартылған, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен өзгертілген жабдықты жеткізуге жол берілмейді.  ClearCom жабдығымен, Clearcom Eclips HX байланыс матрицасымен және FSII-BP24 бэлтпактарымен үйлесімді болуы қажет. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Тендерлік өтінім шеңберінде әлеуетті жеткізуші жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) әлеуетті жеткізушінің техникалық сипаттамасында көрсетілген авторизация хатын ұсынуы керек. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |