**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Белтпак |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Аудио өткізу жолағы: 200 Гц-7,5 кГц  Толық дуплексті аудиоканалдардың саны: деңгейді жеке бақылаумен кемінде 5 (сонын ішінде кемінде 2 арнайы айналмалы реттегіш, кемінде 3 мәзір), кемінде 2 реттегіш және негізгі дыбыс деңгейін реттейтін кем дегенде бір дана;  Жұмыс режимі: барлық бағыттарда толық дуплекс  Деңгейді / сөйлесуді басқару: кем дегенде 4 батырма, жауап түймесі және кем дегенде 2 бұрылыс реттегіші  Енгізу / жауап түймесі: кемінде 1  Жиілік спектрі: технология үшін 2,400-2,483 МГц  Модуляциясы: GFSK, TDMA 10 мс аралықтарға (тайм-слотқа) бөлінген кадр жылдамдығы 32кбит/с  Шығу қуаты: кемінде 18 және 22 дБм артық емес,  Ауқымы: жабық кеңістіктегі жұмыс радиусы (ғимаратта) 0-ден 90 м-ге дейін, ашыщ кеңістіктегі жұмыс радиусы (көшеде) 0-ден 240 м-ге дейін  Батарея: Li-Ion немесе 3 сілтілі AA элементі  Батареяны зарядтау: зарядтау құрылғысы (AC60) немесе жергілікті USB  Батареяның қызмет ету мерзімі: литий-ионды аккумулятормен 18+ сағаттан астам; 3 сілтілі АА элементтерімен 9 сағаттан астам  Гарнитура ұяшығы:кем дегенде бір дана 4 байланыс істікшесі;  Микрофон түрі: электрлік және динамикалық.  Гарнитура үшін ұяшығы: кемінде бір XLR-4М  Орнатылған шамның болуы  IP53 су және шаң өткізбейтін құрылғы  Жұмыс күйіндегі температурасы: 32-125 ºF (0-50 ºC)  Пайдаланылған, жаңартылған, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен өзгертілген жабдықты жеткізуге жол берілмейді.  ClearCom жабдығымен Clearcom FSII-BASE-II базалық станциясымен үйлесімді болуы |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Аукцион шеңберінде әлеуетті жеткізуші жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) әлеуетті жеткізушінің техникалық сипаттамасында көрсетілген авторизация хатын ұсынуы керек. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |