**Техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Камераға арналған бейне іздеуіш |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 айдан кем емес |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | LDX 8x сериялы Grass Valley камераларына арналған өнімділігі жоғары түрлі – түсті 2 дюймдік СК-окулярлық бейне іздеуіш.  Түрлі-түсті және монохромды кескіндер арасында ауыстыру мүмкіндігінің болуы.  «Tally on-low-off» ауыстырып-қосқышының болуы.  «-3» -тен «+1» -ге дейінгі диапазонмен диоптриялық өтемнің болуы.  Жалғаушы: 20-түйіспелік «Hirose»;  Басқару органдары:  - кемінде 2 тағайындалатын пайдаланушы батырмасы;  - жарықтықты қайта реттегіштің болуы;  - айқындылықтың айналмалы реттегіштің болуы;  Ішкі жарықдиодты индикаторлардың болуы:  - кем дегенде 1 «ISO» (сары);  - кем дегенде 1 «Эфирде» (қызыл);  - кем дегенде 1 «Қоңырау» (жасыл);  Фронталды жарықдиодты индикатордың болуы:  - кем дегенде реттелетін біреу, түсі қызыл.  СК дисплей:  Диагональ бойынша өлшемі: 51 мм (2,0 дюйм) кем емес;  Ажыратымдылығы: кем дегенде 960x540 пиксель (QHD);  Жауап беру жылдамдығы: 16 мс артық емес;  Түстің тереңдігі: кем дегенде 16,7 миллион түс, 8-биттік түс;  Жарықтық: кемінде 250 кд/м2;  Айқындылық коэффициенті: кемінде 200:1;  Түстік температурасы: 6500К (реттелетін) артық емес;  Пиксель қадамы: 0,047 мм х 0,047 мм артық емес;  Қолдау көрсетілетін форматтар: қазіргі HD форматтарының барлығы;  Кіріс сигналдары: Y, Pr, Pb;  Бейне іздеуіштің СК - панелі 99,99% немесе одан да жоғары пиксельдерге жауап береуін қамтамасыз ететін, жоғары дәлдіктегі технологияның қолдануымен жасалуы тиіс.  LDX 82 Elite сериялы Grass Valley камераларымен үйлесімділік.  Тұтыну қуаты: 3,9 Вт артық емес (камерадан);  Жұмыс температурасы: -20 ° C тан + 45 ° C қа дейін;  Сақтау температурасы: -25 ° C тан + 70 ° C қа дейін;  Салмағы: 0,9 кг артық емес. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған  жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті  өнім берушіні көрсетілген  мәліметтерді көрсетпегені немесе  бермегені үшін қабылдамауға жол  берілмейді | Жабдық өндірушісінен авторизациялық хаттарының болуы. |