**Трактор сатып алу бойынша**

**Техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | **Трактор** |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ 19677-87 Ауылшаруашылық тракторлары. Жалпы техникалық шарттар |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | Трактор қуаты кемінде 81 а.к., дизельді қозғалтқышы бар 1,4-тен төмен емес тарту класына жатқызылуы тиіс.  **Қозғалтқыш**. Қозғалтқыш түрі: Дизель тікелей отын бүркумен, турбонаддувсыз Қозғалтқыш қуаты, а.с/лВт: кем емес 81/59,6. Номиналды айналу жиілігі, айн/мин.: кем емес 2200. Цилиндрлер саны, дана: кем емес 4. Цилиндрлердің диаметрі / поршень соққысы, мм: кем емес 110\*125. Жұмыс көлемі, л.: кем емес 4,75. Максималды айналу сәті, Н\*м: кем емес 298. Айналу моментінің қор коэффициенті, %: кем емес 15. Отын багының сыйымдылығы, л: кем емес 130.  **Трансмиссия.** Беріліс қорабы: механикалық, сатылы. Ілінісу ілінісі: құрғақ, бір дискілі. Беріліс саны алға/артқа: кем емес 18/4. Қозғалыс жылдамдығы, км/сағ,алға/артқа: кем емес 1,9-34,3/4,09-9,22. Артқы ҚАБ (қуат айналымының білігі): тәуелсіз 1, айн/мин – кем емес 540; тәуелсіз 2, айн/мин – кем емес 1000; синхронды, айн/м жолдары – кем емес 3,4.  **Жүріс жүйесі.** Түрі: доңғалақты. Дөңгелек формуласы 4К4.  **Гидрожүйе.** Аспа осіндегі артқы аспалы құрылғының жүк көтергіштігі, кг: кем емес 3200. Максималды қысым, МПа: кем емес 20. Дизель иінді білігінің номиналды айналу жиілігі кезіндегі сорғының көлемдік берілуі, л/мин: кем емес 45. Гидрожүйе багының сыйымдылығы, л.: кем емес 25.  **Өлшемдері мен салмағы.** Жалпы ұзындығы, мм: кем емес 3970. Ені,мм: кем емес 1970. Кабинаның биіктігі, мм: кем емес 2850. Трактордың доңғалақ базасы, мм: кем емес 2370. Алдыңғы дөңгелектер бойынша жолтабан, мм: кем емес 1350-1850. Артқы дөңгелектер бойынша жолтабан, мм: көп емес 1800-2100. Агротехникалық люмен, мм: кем емес 645. Ең кіші айналу радиусы, м: кем емес 3,8. Пайдалану салмағы, кг: кем емес 4100. Алдыңғы доңғалақ шиналарының мөлшері: кем емес 13,6-R20. Артқы доңғалақ шиналарының мөлшері: кем емес 16,9-R38.  **Гидронавесная жүйесі: әмбебап, бөлек-агрегаттық.** Төменгі тартқыштар топсаларының осіндегі жүк көтергіштігі, кгс: кем емес 1700. Максималды қысым, кгс/см2: кем емес 200. Сорғының өнімділігі, л/мин: кем емес 17. Гидрожүйенің сыйымдылығы, л: кем емес 19. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Кәдеге жарату алымын төлеудің толықтығы бойынша растайтын құжатты ұсыну қажет |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған  жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті  өнім берушіні көрсетілген  мәліметтерді көрсетпегені немесе  бермегені үшін қабылдамауға жол  берілмейді |  |