**Көше бейнекамерасы тауарды мемлекеттік сатып алу бойынша техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Тауардың атауы | Көше бейнекамерасы |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ Р 51558-2014. Қауіпсіздік теледидар құралдары мен жүйелері. Жіктелуі. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері. |
| 3 | Шыққан жылы | 2019 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | Кемінде 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | Камера түрі IP  Форма факторы Цилиндрлік (bullet)  Қолданылуы Ішкі / Көше  Матрица түрі Progressive Scan CMOS  Матрицаның физикалық мөлшері кем дегенде 1 / 2.8″  Айыру қабілетті (MП) кем дегенде 1.9  Сығымдау форматы кем дегенде H.264 MJPEG  Суретті бейнелеу Түсті  Күндізгі / түнгі түсіру режимі иә  Күндізгі / түнгі режимдерін ауыстыру ICR  ИК-жарықтандыруының болуы Иә  ИК-жарықтандыру қашықтығы кем дегенде 29.0 (м)  кем дегенде 1/2.8" түрлі-түсті/қара-ақ (Day/Night) H.264/M-JPEG желілік (бір уақытта 2 ағын, 21 пайдаланушыға дейін, multicast үшін - шексіз);  кем дегенде 1.9M Pixel, 1930x1090 эл. дейін (60 ips дейін), 0,05/0,01 лк (33ms shutter speed, F1.3);  кемінде WDR (129dB), Low-Light, ES, AWB, 2-8мм кірістірілген варио-объектив АРД (DD P-iris)-мен, автоматты фокустау (ABF);  Кірістірілген ИК-жарықтатқыш (кем дегенде 29м.; адаптивті);  ALARM енгізу/шығару, орнатылған microSD слот (кем дегенде 128 GB), аудио кіріс/шығыс;  Кеңейтілген аналитика;  Электрлік қоректендіру: кем дегенде 11 В тұрақты ток; 24 В ауыспалы ток; PoE IEEE 802.3af 3-класс;  Цилиндрлік корпус кем дегенде (diam. 84х234мм);  Соққыға қарсы орындау (IK10) кем емес.  Бейнекамералар қолданыстағы Pelco Endura IP-бейнебақылау жүйесіне бірігуі және жаңа болуы тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Өнім беруші монтаждау, қосу, ретке келтіруге (Pelco Endura базасына енгізе отырып қосу, аймақтар бойынша мекен-жайын жазуы) міндетті. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған  жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті  өнім берушіні көрсетілген  мәліметтерді көрсетпегені немесе  бермегені үшін қабылдамауға жол  берілмейді |  |