**Көше бейнекамерасы тауарды мемлекеттік сатып алу бойынша техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Тауардың атауы | Көше бейнекамерасы |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардыңатауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттіксатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетінфункционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылықсипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ Р 51558-2014. Қауіпсіздік теледидар құралдары мен жүйелері. Жіктелуі. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері.  |
| 3 | Шыққан жылы | 2019 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | Кемінде 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңсипатталуы | Камера түрі IP Форма факторы Цилиндрлік (bullet)Қолданылуы Ішкі / Көше Матрица түрі Progressive Scan CMOSМатрицаның физикалық мөлшері кем дегенде 1 / 2.8″Айыру қабілетті (MП) кем дегенде 1.9Сығымдау форматы кем дегенде H.264 MJPEG Суретті бейнелеу ТүстіКүндізгі / түнгі түсіру режимі иәКүндізгі / түнгі режимдерін ауыстыру ICRИК-жарықтандыруының болуы ИәИК-жарықтандыру қашықтығы кем дегенде 29.0 (м)кем дегенде 1/2.8" түрлі-түсті/қара-ақ (Day/Night) H.264/M-JPEG желілік (бір уақытта 2 ағын, 21 пайдаланушыға дейін, multicast үшін - шексіз); кем дегенде 1.9M Pixel, 1930x1090 эл. дейін (60 ips дейін), 0,05/0,01 лк (33ms shutter speed, F1.3); кемінде WDR (129dB), Low-Light, ES, AWB, 2-8мм кірістірілген варио-объектив АРД (DD P-iris)-мен, автоматты фокустау (ABF); Кірістірілген ИК-жарықтатқыш (кем дегенде 29м.; адаптивті);ALARM енгізу/шығару, орнатылған microSD слот (кем дегенде 128 GB), аудио кіріс/шығыс;  Кеңейтілген аналитика;Электрлік қоректендіру: кем дегенде 11 В тұрақты ток; 24 В ауыспалы ток; PoE IEEE 802.3af 3-класс; Цилиндрлік корпус кем дегенде (diam. 84х234мм);Соққыға қарсы орындау (IK10) кем емес.Бейнекамералар қолданыстағы Pelco Endura IP-бейнебақылау жүйесіне бірігуі және жаңа болуы тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажетболған жағдайда көрсетіледі)(монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Өнім беруші монтаждау, қосу, ретке келтіруге (Pelco Endura базасына енгізе отырып қосу, аймақтар бойынша мекен-жайын жазуы) міндетті. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және оныменмемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болғанжағдайда көрсетіледі)(Әлеуеттіөнім берушіні көрсетілгенмәліметтерді көрсетпегені немесебермегені үшін қабылдамауға жолберілмейді |  |