**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Сымсыз құлақ мониторингі жүйесі |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Қос сымсыз дербес бақылау жүйесі.Жұмыс жиіліктері: 566-608 МГц;Жиіліктерді алу: 25 кГц реттеу қадамымен 1680 қабылдау жиілігінен артық емес; 20 жиіліктер жиынтығы, олардың әрқайсысында – интермодуляциясыз 16 реттелген арнаға дейін; жиіліктердің 6 жиынтығы, олардың әрқайсысында – 16 бағдарламаланатын арнаға дейін.Жиіліктердің жұмыс жолағының максималды ені: 42 МГц; номиналды / ең жоғары ауытқу: +/-24 және +/-48 кГц;Компандер: Sennheiser HD.СБК (сызықтық емес бұрмалану коэффициенті): 0,9% - дан аспайды.Стерео қабылдағыш:Кең жолақты жиілік модуляциясы.Сезімталдық: 52 дБА үшін 4 мкВ-тан аз.Интермодуляцияның әлсіреуі: кемінде 70 дБАралас арнаның кедергілерін басу:65 дБ кем емес Бұғаттау: 80 дБ кем емес.Басу: 5-тен 25 дБмкВ-қа дейін, 2 дБ қадам.Сигналдың шуылға қатынасы: 90 дБА артық емес.Шығу қуаты: 32 Ом үшін 2x100 мВт.Бассты күшейту: 80 кГц кезінде +8 дБ.Лимитер: -18-ден -6 дБ дейін, 6 дБ қадамымен орнату.Қоректенлдіру: АА 2 батарейкасынан (1,5 В), жұмыс ұзақтығы: дауыстың қаттылығына байланысты кемінде 4-6 сағат.Коннектор: мини-джек plug 3,5 мм.Өлшемдері: 82x64x24 мм.Батарейкалармен бірге салмағы: 125 граммнан кем емес.Құлаққаптар:Динамиктер түрі: динамикалық.Кедергі (номиналды): 16 Ом.Дыбыстық қысым: 106 дБ.Коннектор: мини-джек 3,5 мм.Кабель: кевлармен күшейтілген, ұзындығы кемінде 1,2 метр.Стерео таратқыш:Стерео кең жолақты жиілік модуляциясы.Жиіліктер / ауытқу: 19 кГц және +/- 5 кГц.Тасымалдаушы жиіліктің тұрақтылығы: + / -10 миллионды бөлшектер. Антенналық ағытпасы: BNC, 50 Ом.Ауыстырылатын РЖ қуаты (50 Ом): төмен 10 мВт/стандартты 30 мВт/жоғары 50 мВт.Аудио жиіліктер: 25-15 000 Гц.Аудио кірістері: XLR/1/4 дюймдік джек комбоағытпаларында кемінде 2.Кіріс кернеуі: +22 ДБ артық емес.Сигналдың шуылға қатынасы: кем дегенде 90 дБ.Аудиошығыстар: сол және оң жақ LOOP out BAL, 1/4 дюйм (6,3 мм) теңгерімді стерео джектер.RJ-45 порты.Көлемі: 202x212x43 мм.Шамамен салмағы: кем дегенде 970 грамм.Батареялармен бірге салмақ: кем дегенде 125 грамм.Жиынтықта қолда бар EK IEM G4 ұқсас екі белдікті стереоқабылдағыш, қолда бар IE 4 ұқсас екі жұптан кем емес алмалы-салмалы құлаққаптар, қолда бар SR IEM G4 ұқсас стереоқабылдағыш, өзекті антенна, кемінде 4 АА батареясы, сондай-ақ монтаждауға арналған бекіткіш болуы тиіс.Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен жетілдірілген құлақ мониторингін жеткізуге жол берілмейді.Аукцион құрамында Әлеуетті жеткізуші жабдықты өндірушіден немесе Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторизацияланған хатты ұсынуы керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |