**Техническая спецификация**

**по государственной закупке товара видеокамера уличная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Видеокамера уличная |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2019 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Тип камеры IP  Форм-фактор Цилиндрический (bullet)  Применение Внутренняя/Уличная  Тип матрицы Progressive Scan CMOS  Физический размер матрицы не менее 1/2.8″  Разрешающая способность (Мп) не менее 1.9  Формат сжатия не менее H.264 MJPEG  Изображение картинки Цветная  Режим съемки "День/ночь" Да  Переключение режимов "День/ночь" ICR  Наличие ИК-подсветки Да  Дальность ИК-подсветки не менее 29.0 (м)  не менее 1/2.8" ЦВТ/ЧБ (Day/Night) сетевая H.264/M-JPEG (2 потока одновременно, до 21 пользователей, для multicast - неограниченно);  не менее 1.9M Pixel, до 1930x1090 эл. (до 60 ips), 0.05/0.01лк (33ms shutter speed, F1.3);  не менее WDR (129dB), Low-Light, ES, AWB, встроенный варио-объектив 2-8мм c АРД (DD P-iris), автоматическая фокусировка (ABF);  встроенный ИК-осветитель (не менее 29м; адаптивный);  ALARM вход/выход, встроенный слот MicroSD (не менее 128GB), аудио вход/выход;  расширенная аналитика;  Электропитание: не менее 11 В пост. тока; 24 В перем. тока; РоЕ IEEE 802.3af, класс 3  цилиндрический корпус не менее (diam.84x234мм);  антивандальное исполнение не менее (IK10)  Видеокамеры должны быть новыми и интегрироваться в существующую систему IP-видеонаблюдения Pelco Endura. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | Поставщик обязан произвести монтаж и наладку (подключение с внесением в базу Pelco Endura и прописать адрес по зонам). |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |