**Техническая спецификация**

 **по государственной закупке товара видеокамера уличная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Видеокамера уличная  |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2019 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Тип камеры IPФорм-фактор Цилиндрический (bullet) Применение Внутренняя/УличнаяТип матрицы Progressive Scan CMOSФизический размер матрицы не менее 1/2.8″Разрешающая способность (Мп) не менее 1.9Формат сжатия не менее H.264 MJPEGИзображение картинки ЦветнаяРежим съемки "День/ночь" ДаПереключение режимов "День/ночь" ICRНаличие ИК-подсветки ДаДальность ИК-подсветки не менее 29.0 (м)не менее 1/2.8" ЦВТ/ЧБ (Day/Night) сетевая H.264/M-JPEG (2 потока одновременно, до 21 пользователей, для multicast - неограниченно);  не менее 1.9M Pixel, до 1930x1090 эл. (до 60 ips), 0.05/0.01лк (33ms shutter speed, F1.3); не менее WDR (129dB), Low-Light, ES, AWB, встроенный варио-объектив 2-8мм c АРД (DD P-iris), автоматическая фокусировка (ABF); встроенный ИК-осветитель (не менее 29м; адаптивный); ALARM вход/выход, встроенный слот MicroSD (не менее 128GB), аудио вход/выход; расширенная аналитика; Электропитание: не менее 11 В пост. тока; 24 В перем. тока; РоЕ IEEE 802.3af, класс 3цилиндрический корпус не менее (diam.84x234мм); антивандальное исполнение не менее (IK10)Видеокамеры должны быть новыми и интегрироваться в существующую систему IP-видеонаблюдения Pelco Endura. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) | Поставщик обязан произвести монтаж и наладку (подключение с внесением в базу Pelco Endura и прописать адрес по зонам).  |
| 7 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) |  |