**(Мүгедектер арбасын көтергіш)**

**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадыңатауы | Мүгедектер арбасын көтергіш |
| 2 | Сатыпалынатынтауарларға, ұлттықстандарттардың, ал оларболмағанжағдайдамемлекетаралықстандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекет аралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатыпалынатын тауарлардың, талапетілетін  функционалдық, техникалық, сапалықжәнепайдаланушылық  сипаттамаларыкөрсетіледі. | ҚР СТ ГОСТ Р 51630-2009 |
| 3 | Шыққанжылы |  |
| 4 | Кепілдікмерзімі(айлар) | 12 айдан кем емес. |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  Сипатталуы | Мүгедектерге арналған тік көтеру платформасы мыналардан тұрады: Корпус, платформа және басқару панелі.  Орнату түрі: тік көтергіш.  Негізгі құрылым кем дегенде 18 мм 4 арнайы анкерлік болттармен бекітіледі. Анкерлік болттар платформа орнатылған жерде бекітіледі. Бетон төсемінің тереңдігі 0,00 деңгейінде (жер деңгейінде). Көтергішті орнату үшін қажет ең аз жастық тереңдігі кемінде 400 мм.  Платформа қоршауында платформаны көтеру немесе түсіру үшін пайдалануға болатын көтеруді басқару түймелері бар. Лифт қозғала бастағанда, пандус көтеріліп, арбаның платформадан еркін шығуын жауып тастайды, осылайша пайдаланушының максималды қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.  • Қоректендіру кернеуі: 220 В кем емес.  • Тұтынылатын қуат: 1,2 кВт  • Платформа өлшемі 950x1200  • Жүк көтергіштігі: 250 кг.  • Көтеру жылдамдығы - 0,15 м/сек дейін.  • Сыйымдылығы: мүгедектер арбасы бар 1 жолаушы, сүйемелдеусіз  • Сенімді электромеханикалық жетек жүйесі  • Платформаның максималды көтеру биіктігі: 3000 мм дейін.  • Түймені басқару  • Төтенше жағдайда қуатты өшіру түймесі.  • Кабельді ажыратқыш  • Жұмыс температурасының диапазоны: - 35…+40 ºС кем емес.  • Платформа материалы: гофрленген алюминий  • Қабырғаға және еденге бекітуді қамтамасыз етеді.  • Жұмсақ бастау және тоқтату  • Шамадан тыс жүктемеден қорғау жүйесі  • Жылдамдықты басқару |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болғанжағдайдакөрсетіледі)  (монтаждау, іскеқосу, дайындау, тексеружәнетауарлардысынау) | Орнатылған мүгедектер арбасын көтергішті бөлшектеу және жаңа мүгедектер арбасын көтергішті орнату, іске қосу және пайдалануға беру. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  Мемлекеттік сатыпалу туралы шарт жасасу (қажетболған  жағдайдакөрсетіледі)(Әлеуетті  өнімберушінікөрсетілген  мәліметтердікөрсетпегенінемесе  бермегеніүшінқабылдамауғажол  берілмейді |  |