**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Ручной передатчик |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Беспроводной ручной передатчик.  Радио частотный диапазон: от 470МГц до 638 МГц  Количество частот передачи: банк “FIX” с не менее 59 фабричными частотами, банк “VAR” с не менее 20 выбираемыми частотами, настройка шагами по 5 КГц;  Полоса пропускания : 184 МГц;  Номинальная девиация:+/- 40 КГц;  Пиковая девиация: +/- 56 КГц;  Стабильность частоты: +/- 10 кГц в диапазоне рабочих температур;  Паразитное излучение: не более 4 нВт;  Диапазон воспроизводимых частот: не менее 60 Гц не более 20000 Гц;  Чувствительность переключаемая шагами по 1 дБ: от  - 40дБ до 0 дБ;  КНИ (коэффициент нелинейных искажений): не более 0,3%;  Отношение сигнал/шум: не менее 110 дБ;  Диапазон рабочих температур: от –10°C до +55°C  Питание: не менее 2 шт. батарейки АА;  Время работы: не более 7 часов;  Габариты: не более 35,5мм х 200 мм;  Вес: не менее 250 г.  Наличие микрофонного держателя идентичный с имееющими MZQ 3072 и цветных маркеров KEN 5200.  Совместимость с капсюлями Sennheiser MD 5235 и приемниками Sennheiser EM 300-500 G4.  Недопустимо поставка передатчика, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного.  В составе акциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |