**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Ручной передатчик |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Беспроводной ручной передатчик.Радио частотный диапазон: от 470МГц до 638 МГцКоличество частот передачи: банк “FIX” с не менее 59 фабричными частотами, банк “VAR” с не менее 20 выбираемыми частотами, настройка шагами по 5 КГц;Полоса пропускания : 184 МГц;Номинальная девиация:+/- 40 КГц;Пиковая девиация: +/- 56 КГц;Стабильность частоты: +/- 10 кГц в диапазоне рабочих температур;Паразитное излучение: не более 4 нВт;Диапазон воспроизводимых частот: не менее 60 Гц не более 20000 Гц;Чувствительность переключаемая шагами по 1 дБ: от - 40дБ до 0 дБ;КНИ (коэффициент нелинейных искажений): не более 0,3%;Отношение сигнал/шум: не менее 110 дБ;Диапазон рабочих температур: от –10°C до +55°CПитание: не менее 2 шт. батарейки АА; Время работы: не более 7 часов;Габариты: не более 35,5мм х 200 мм;Вес: не менее 250 г.Наличие микрофонного держателя идентичный с имееющими MZQ 3072 и цветных маркеров KEN 5200.Совместимость с капсюлями Sennheiser MD 5235 и приемниками Sennheiser EM 300-500 G4. Недопустимо поставка передатчика, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного. В составе акциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |