**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемых Товаров**

**(Секционные ворота)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Секционные ворота |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | ГОСТ 31174-2017 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | не менее 12 месяцев. |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Автоматические cекционные ворота с ручным цепным управлением.  Тип конструкции: Cекционные.  Габариты вороты № 1, 2,  №1 ШхВ: 5130х3500мм.  №2 ШхВ: 5030х3520мм.  Все работы по установке cекционные ворота необходимо заранее согласовывать с заказчиком.  Двустенные стальные секции, изготовлены из горячи-оцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном, защита пальцев от защемления снаружи и внутри, со стальными заглушками. С напольным уплотнением, промежуточными уплотнениями и уплотнением перемычки  Поверхность покрытие стальной секции, снаружи и изнутри с полиэстеровым грунтовочным покрытием, по образцу RAL 9002  Тип монтажа: Вертикальный подъем.  Управление: Блок микропроцессорного управления 560 для импульсного управления, в отдельном корпусе, плавное открывание с помощью импульса, плавное закрывание с помощью импульса, встроенный в корпус пленочный выключатель с подсветкой «Откр.-Стоп-Закр.», миниатюрный замок, 4-разрядный 7-сегментный индикатор, регулируемое ограничение усилия  Скорость открывания 825 мм/с  Скорость закрывания 200 мм/с  Фотоэлемент безопасности.  Дистанционное управление.  Напряжения питания: не менее 220В.  Двигатель: не менее 220В.  Диапазон рабочих температур: не менее - 40…+55 ºС. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | Демонтаж существующих ворот и монтаж новых ворот с установкой и пуско-наладка. |
|  | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |