**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемых Товаров**

**(Секционные ворота)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Секционные ворота |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | ГОСТ 31174-2017 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | не менее 12 месяцев. |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Автоматические cекционные ворота с ручным цепным управлением. Тип конструкции: Cекционные. Габариты вороты № 1, 2, №1 ШхВ: 5130х3500мм. №2 ШхВ: 5030х3520мм. Все работы по установке cекционные ворота необходимо заранее согласовывать с заказчиком. Двустенные стальные секции, изготовлены из горячи-оцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном, защита пальцев от защемления снаружи и внутри, со стальными заглушками. С напольным уплотнением, промежуточными уплотнениями и уплотнением перемычкиПоверхность покрытие стальной секции, снаружи и изнутри с полиэстеровым грунтовочным покрытием, по образцу RAL 9002 Тип монтажа: Вертикальный подъем. Управление: Блок микропроцессорного управления 560 для импульсного управления, в отдельном корпусе, плавное открывание с помощью импульса, плавное закрывание с помощью импульса, встроенный в корпус пленочный выключатель с подсветкой «Откр.-Стоп-Закр.», миниатюрный замок, 4-разрядный 7-сегментный индикатор, регулируемое ограничение усилия Скорость открывания 825 мм/с Скорость закрывания 200 мм/с Фотоэлемент безопасности. Дистанционное управление. Напряжения питания: не менее 220В. Двигатель: не менее 220В. Диапазон рабочих температур: не менее - 40…+55 ºС.  |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) | Демонтаж существующих ворот и монтаж новых ворот с установкой и пуско-наладка. |
|  | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) |  |