**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Закупаемых товаров**

**(Секционная ворота)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Секционная ворота |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | ГОСТ 31174-2017 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | не менее 12 месяцев. |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Секционная воротаШирина (B): 5900 мм. Высота (H: 6900 мм. Общая площадь проёма, не менее м².: 40.0; Притолока (h), не мене мм.: не менее 7000. Левый пристенок (b1), не менее мм.: 500. Правый пристенок (b2), не менее мм.: 500. Глубина помещения, не менее мм.: 10000. Метизы для крепления к проему: Да. Материал стен: МеталлМатериал потолка: Металл. Материал притолоки: Металл. Тип подъёма: Высокий подъем с валом снизу. Количество циклов не менее: 50000. Дизайн: Доска. Структура: Под деревоТип цвета с внешней стороны: Стандартный. Цвет: RAL 9002. Тип цвета с внутренней стороны: Стандартный цвет. Цвет: RAL 9002. Задвижка: Задвижка механическая. Количество: 1Установить ручку-ступеньку: ДаПривод: ДаТип привода: Вальный приводЦепная передача: ОтсутствуетВальный привод: -Температура эксплуатации от – 40 до +55 оС.- Мощность двигателя не менее 370 Вт.- Термозащита не более 100 оС.- Вес с цепью не менее 20 кг.- Длина ручной цепи не менее 12 м. - Отверстие под вал не менее 25,4 мм (со шпоночном пазом).- Скорость вращения мотора не менее 1400 об/мин.- Класс защиты IP44.Сторона установки привода: Правая.Внешний одноканальный радиоприемник возможностью записи не мене 1000 пультов и подключение к любому приводу, имеющему нормально разомкнутые управляющие контакты: не мене 1 шт.Фотоэлемент для остановку при препятствие не мене: 1 пара.Пульт дистанционного управления не мене 2-х канальный и частота не мене 433 гГц: 1 шт.Кнопка управления трехпозиционный (открытия/закрытия/стоп) не мене: 1 шт.  |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) | Демонтаж существующих ворот и монтаж новых ворот с установкой и пуско-наладка. |
|  | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) |  |