**(Секциялық қақпалар**.**)**

**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадыңатауы | секциялық қақпалар |
| 2 | Сатыпалынатынтауарларға, ұлттықстандарттардың, ал оларболмағанжағдайдамемлекетаралықстандарттардыңатауы. Ұлттық және мемлекет аралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттіксатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатыпалынатын тауарлардың, талапетілетінфункционалдық, техникалық, сапалықжәнепайдаланушылықсипаттамаларыкөрсетіледі. | МЕМСТ 31174-2017 |
| 3 | Шыққанжылы |  |
| 4 | Кепілдікмерзімі(айлар) | 12 айдан кем емес. |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңСипатталуы | Қолмен басқарылатын автоматты секциялық қақпалар. Құрылыс түрі: секциялық. Өлшемдері № 1, 2, №1 ШхВ: 5130х3500мм. №2 ШхВ: 5030х3520мм. Секциялық қақпаларды орнату бойынша барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісілуі керек. Екі қабатты секциялар болат. ыстық мырышталған болат табақтан жасалған, көбіктендірілген полиуретанды, саусақтарды сыртқы және ішкі жағынан қысудан қорғайды, Болат штепсельдері бар. Еден тығыздағышымен, аралық тығыздағыштармен және секіргішті тығыздағышпенRAL 9002 үлгісі бойынша беті жабыны болат бөлім, полиэстерден астары бар ішкі және сыртқы Орнату түрі: тік көтеру. Басқару: импульсті басқаруға арналған 560 микропроцессорлық басқару блогы, жеке корпуста, импульсті тегіс ашу, импульсті тегіс жабу, корпусқа салынған "ашық" жарық пленкасы.-Тоқта-Закр.", миниатюралық құлып, 4 биттік 7 сегментті индикатор, реттелетін күш шегі Ашу жылдамдығы 825 мм/с Жабу жылдамдығы 200 мм/с Фотоэлемент қауіпсіздігі. Қашықтан басқару. Қуат кернеуі: кем дегенде 220 В. Қозғалтқыш: кемінде 220В. Жұмыс температурасының диапазоны: кем дегенде-40 ... +55 ºС. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажетболғанжағдайдакөрсетіледі)(монтаждау, іскеқосу, дайындау, тексеружәнетауарлардысынау) | Орнатылған жылжымалы қақпаларды бөлшектеу және жаңа қақпаларды орнату, іске қосу және пайдалануға беру. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және оныменМемлекеттік сатыпалу туралы шарт жасасу (қажетболғанжағдайдакөрсетіледі)(Әлеуеттіөнімберушінікөрсетілгенмәліметтердікөрсетпегенінемесебермегеніүшінқабылдамауғажолберілмейді |  |