**(Секциялық қақпа)**

**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадыңатауы | Секциялық қақпа |
| 2 | Сатыпалынатынтауарларға, ұлттықстандарттардың, ал оларболмағанжағдайдамемлекетаралықстандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекет аралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатыпалынатын тауарлардың, талапетілетін  функционалдық, техникалық, сапалықжәнепайдаланушылық  сипаттамаларыкөрсетіледі. | МЕМСТ 31174-2017 |
| 3 | Шыққанжылы |  |
| 4 | Кепілдікмерзімі(айлар) | 12 айдан кем емес. |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  Сипатталуы | Секциялық қақпа  Ені (B), мм.: 5900.Биіктігі (H), мм.: 6900. Ашудың жалпы ауданы, м2-ден кем емес.: 40.0; Притолока (h), мм-ден кем емес: 7000-нан кем емес. Сол жақ қабырға (b1), кем дегенде: 500 мм. Оң жақ қабырға (b2), кем дегенде: 500 мм  Бөлменің тереңдігі, кем дегенде.: 10000 мм. Саңылауға бекітуге арналған жабдықтар: Иә. Қабырға материалы: Металл. Төбенің материалы: Металл. Материал притолоки: Металл. Көтеру Түрі: төменгі білікпен жоғары көтеру  Цикл саны: 50000 кем емес. Дизайн: Тақта  Құрылымы: ағаш астында  Сыртқы жағынан түс түрі: Стандартты  Түсі: RAL 9002  Ішкі түс түрі: Стандартты түс  Түсі: RAL 9002  Ысырма: механикалық ысырма  Саны: 1  Қадам тұтқасын орнатыңыз: Иә  Жетек: Иә  Жетек түрі: білік жетегі  Тізбекті беріліс: жоқ.  Білік жетегі:  - Пайдалану температурасы -40-тан +55 оС ге дейін.  - Қозғалтқыш қуаты кемінде 370 Вт.  - Термиялық қорғаныс 100 оС-ден аспайдын.  - Шынжырмен салмағы 20 кг кем емес.  - Қол тізбегінің ұзындығы 12 м кем емес.  - Білік үшін тесік кем дегенде 25,4 мм(кілтпен).  - Мотордың айналу жылдамдығы 1400 айн/мин кем емес.  - IР44 қорғау класы.  Жетекті орнату жағы: оң жақ.  Кемінде 1000 пультті жазу және қалыпты ашық басқару түйіспелері бар кез келген жетекке қосылу мүмкіндігі бар сыртқы бір арналы радиоқабылдағыш  : 1 данадан кем емес.  Кедергі кезінде тоқтауға арналған Фотоэлемент: 1 жұп.  Қашықтан басқару пульті кемінде 2 арналы және жиілігі кемінде 433 гГц: кемінде 1 дана.  Үш позициялы басқару батырмасы (ашу/жабу/тоқтату) кем дегенде: 1 дана. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болғанжағдайдакөрсетіледі)  (монтаждау, іскеқосу, дайындау, тексеружәнетауарлардысынау) | Орнатылған жылжымалы қақпаларды бөлшектеу және жаңа қақпаларды орнату, іске қосу және пайдалануға беру. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  Мемлекеттік сатыпалу туралы шарт жасасу (қажетболған  жағдайдакөрсетіледі)(Әлеуетті  өнімберушінікөрсетілген  мәліметтердікөрсетпегенінемесе  бермегеніүшінқабылдамауғажол  берілмейді |  |