**(Секциялық қақпа)**

**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадыңатауы | Секциялық қақпа |
| 2 | Сатыпалынатынтауарларға, ұлттықстандарттардың, ал оларболмағанжағдайдамемлекетаралықстандарттардыңатауы. Ұлттық және мемлекет аралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттіксатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатыпалынатын тауарлардың, талапетілетінфункционалдық, техникалық, сапалықжәнепайдаланушылықсипаттамаларыкөрсетіледі. | МЕМСТ 31174-2017 |
| 3 | Шыққанжылы |  |
| 4 | Кепілдікмерзімі(айлар) | 12 айдан кем емес. |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңСипатталуы | Секциялық қақпаЕні (B), мм.: 5900.Биіктігі (H), мм.: 6900. Ашудың жалпы ауданы, м2-ден кем емес.: 40.0; Притолока (h), мм-ден кем емес: 7000-нан кем емес. Сол жақ қабырға (b1), кем дегенде: 500 мм. Оң жақ қабырға (b2), кем дегенде: 500 ммБөлменің тереңдігі, кем дегенде.: 10000 мм. Саңылауға бекітуге арналған жабдықтар: Иә. Қабырға материалы: Металл. Төбенің материалы: Металл. Материал притолоки: Металл. Көтеру Түрі: төменгі білікпен жоғары көтеруЦикл саны: 50000 кем емес. Дизайн: ТақтаҚұрылымы: ағаш астындаСыртқы жағынан түс түрі: СтандарттыТүсі: RAL 9002Ішкі түс түрі: Стандартты түсТүсі: RAL 9002 Ысырма: механикалық ысырмаСаны: 1Қадам тұтқасын орнатыңыз: ИәЖетек: ИәЖетек түрі: білік жетегіТізбекті беріліс: жоқ.Білік жетегі: - Пайдалану температурасы -40-тан +55 оС ге дейін.- Қозғалтқыш қуаты кемінде 370 Вт.- Термиялық қорғаныс 100 оС-ден аспайдын.- Шынжырмен салмағы 20 кг кем емес.- Қол тізбегінің ұзындығы 12 м кем емес.- Білік үшін тесік кем дегенде 25,4 мм(кілтпен).- Мотордың айналу жылдамдығы 1400 айн/мин кем емес.- IР44 қорғау класы.Жетекті орнату жағы: оң жақ.Кемінде 1000 пультті жазу және қалыпты ашық басқару түйіспелері бар кез келген жетекке қосылу мүмкіндігі бар сыртқы бір арналы радиоқабылдағыш: 1 данадан кем емес.Кедергі кезінде тоқтауға арналған Фотоэлемент: 1 жұп.Қашықтан басқару пульті кемінде 2 арналы және жиілігі кемінде 433 гГц: кемінде 1 дана.Үш позициялы басқару батырмасы (ашу/жабу/тоқтату) кем дегенде: 1 дана. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажетболғанжағдайдакөрсетіледі)(монтаждау, іскеқосу, дайындау, тексеружәнетауарлардысынау) | Орнатылған жылжымалы қақпаларды бөлшектеу және жаңа қақпаларды орнату, іске қосу және пайдалануға беру. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және оныменМемлекеттік сатыпалу туралы шарт жасасу (қажетболғанжағдайдакөрсетіледі)(Әлеуеттіөнімберушінікөрсетілгенмәліметтердікөрсетпегенінемесебермегеніүшінқабылдамауғажолберілмейді |  |