**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Бейнемикшер - тақтаны үстелдік басқару панелі |
| 2 | Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған кезде сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды реттеуді ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Бұл панель телеарнаның эфирлік хабар таратуының дайын сигналын құрайтын қолданыстағы EMS 3025 тақтасын басқару үшін қолданылады. Бұл жабдық телеарнаның эфирлік аппараттық бөлмесінде орнатылады.  Келесі порттардың болуы:  DB-25 порт түрі - кем дегенде 1 дана, GPI және GPO панелімен тудырылғандар үшін қолданылуы керек;  Ethernet А: 1 данадан кем емес, (RJ 45) түрі басқару тақтасынан қолда бар 3025EMC және QMC-2 тақталарына желілік қосылыстар үшін қолданылуы керек;  Ethernet B: кем дегенде 1 дана, (RJ45) түрі;  USB порты: тінтуір, пернетақта және жадтайтын құрылғыларды қосу үшін қолданылуы керек. Саны 4 данадан кем емес;  DB-9 типті порт-кемінде 5 дана.  СК- түймелерінің болуы: бұл түймелердің функциялары қолда бар арнайы «EMCSetup» бағдарламалық жасақтамасы арқылы бапталуы керек. Түймелер 255-ке дейін түрлі түсті қолдауы керек, саны - кемінде 34.  Жарық диодты түймелердің болуы: Бұл түймелердің функциялары қолда бар «EMCSetup» бағдарламалық жасақтамасы арқылы бапталуы керек. Түйменің бұл түрі қызыл және жасыл түсті (және екеуінің қиыстыруын) қолдауы керек. Саны-кемінде 64.  Кішкентай СК дисплейлердің болуы: СК дисплейлер жарық диодты түймелердің атауларын көрсетуі керек. Бұл дисплей түрі 255-ке дейін түрлі түсті қолдауы керек, саны кемінде 22.  Желдеткіштер күйінің жарық диодтарының болуы: бұл жарық диодтары үстелдік басқару тақтасының салқындату желдеткіштерінің күйін көрсетуі керек. Саны-кемінде 2.  Панельді қайта жүктеуге арналған «pin hole» саңылауының болуы - кемінде 1.  Қуатты өшіруге арналған «pin hole» саңылауының болуы - кемінде 1.  Баасқару:  Резервтеуі бар Ethernet - RJ45 коннекторы, 10/100/1000 Мбит/с арқылы басқаруды қолдау керек.  Электрлік сипаттамалары:  Кернеуі: кемінде 100 В және 240 В артық емес айнымалы ток.  Жиілігі: 50-ден кем емес және 60 Гц-тен көп емес.  Тұтыну қуаты: 20 Вт-тан аспайды.  Кернеуі: 250 В артық емес.  Тұтыну қуаты: 4А аспайды.  Панель электромагниттік үйлесімділігі бойынша FCC 15-бөлімінің A класы, ЕО EMC директивасы талаптарына сәйкес болуы керек.  Өлшемдері.  Ұзындығы: 482 мм-ден кем емес және 484 мм-ден көп емес;  Ені: кемінде 324 мм және 326 мм артық емес;  Биіктігі: кемінде 141 мм және 143 мм артық емес.  Қосымша модульдер:  Кемінде 4,3 дюймдік СК-дисплейдің болуы;  Қолданыстағы Evertz EMC3025 бейне сигналдарды микшерлеу тақтасымен үйлесімділік.  Қолданыстағы EMC Setup бағдарламасымен үйлесімділік.  Аукцион құрамында Әлеуетті өнім беруші Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген өндірушіден не оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторизациялау хатын ұсынуы тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |