**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Белдік таратқыш |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | SENNHEISER EM 3732-II L, EM 3732-II P, EM 3732-II N Қос рэкті қабылдағыштармен жұмыс істеуге арналған микрофоны бар белдік таратқыш.  Белдік таратқыштың ауыспалы жиілік жолағының ені: 88 МГц-ке дейін;  Оңтайландырылған жиілік сипаттамасы 60 Гц-тен 20000 Гц-ке дейін.  Таратқыш ақпараттық дисплеймен жабдықталуы тиіс.  Қажетті таратқыштардың радиожиілік диапазоны: 470-558 МГц 5 данадан кем емес, 626-698 МГц 5 данадан кем емес;  Арналар саны: 1 арналы банкте кемінде 20 жиілік жиынтығы болуы тиіс, олардың әрқайсысында кемінде 32 еркін бағдарламаланатын арналар болуы керек.  Модуляция: кең жолақты жиілік модуляциясы;  Үйлесімдік бұрмалану коэффициенті: 0,9% / 1 кГц –тен артық емес;  Сигнал/шу қатынасы: 115 дБА кем емес;  Номиналды / шыңдық ауытқу: ±48 кГц ;  Жұмыс температурасының диапазоны: -10...+55 °С;  Беру қуаты: 10/50 мВт;  Дыбыс жиіліктерінің диапазоны  Микрофон: 80 Гц-тен 18000 Гц-ке дейін;  Сызықтық: 25 Гц-тен 18000 Гц-ке дейін;  Антенна түрі: сыртқы;  Дисплей: LCD;  Қоректендіру: 1,5 B АА 2 дана батарейкадан артық емес;  Автономдық жұмыс уақыты: 8 сағаттан артық емес;  Өлшемдері:  Ені 85 мм артық емес;  Биіктігі 66 мм артық емес;  Тереңдігі 26 мм артық емес;  Таратқыш салмағы: 160 г аспайды (батареялармен).  Белдік таратқышы бар жиынтықта конденсаторлық ілгекті микрофон болуы керек.  Әрекет принципі: конденсаторлы;  Бағыт диаграммасы: дөңгелек;  Номиналды кедергісі: 1000 Ом;  Дыбыстық қысым: 142 дБ артық емес;  Шудың эквивалентті деңгейі: 27дб (А)артық емес;  Ағытпа: mini-jack 3.5 мм;  Кабель ұзындығы: 1.5 м кем емес;  Микрофон диаметрі: 4.8 мм кем емес;  Қоректендіру: 7.5 В;  Микрофонның салмағы: 1.2 артық емес.  Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен өзгертілген қабылдағышты жеткізуге жол берілмейді.  Аукцион құрамында Әлеуетті Жеткізуші Әлеуетті жеткізушінің техникалық сипаттамасында көрсетілген жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторизация хатын ұсынуы керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |