**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Передающая плата преобразования сигнала синхронизации |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | Не предусмотрено. |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2021 |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Данное оборудование представляет собой плату, которая преобразует аналоговый сигнал в волоконно-оптический и предает его к приемнику 7707CVRА. Используется для передачи центрального сигнала синхронизации от синхрогенератора к приемнику и его дальнейшего распространения по всем серверным помещениям.**Аналоговый видеовход:****Поддержка стандартов:**SMPTE ST 170;PAL;NTSC;ITU-R624-4;Количество портов видеовхода – не менее 4;Тип коннектора – BNC;Квантование сигнала – не менее 12 бит и не более 13бит;Системная полоса пропускания – не менее 5,5 МГц;Номинальный входной уровень – не менее 1 В;Максимальный входной уровень – не более 2 В;Входное сопротивление – не менее 74 Ом и не более 75 Ом;Возрастные потери - не более 30дБ при не более 5,5 Мгц;Отношение сигнал/шум – не более 70дБ;Дифференциальное усиление – не менее 1%;Дифференциальная фаза– не менее 0,7%;Пульсация полосы пропускания:По стандарту NTSC – при не менее -0,1 дБ и не более 0,1 дБ – не более 4,1 МГц, при не менее -0,2 дБ и не более 0,2 дБ – не более 5,5 МГц;По стандарту PAL – при не менее -0,1 дБ и не более 0,1 дБ – не более 4,8 МГц, при не менее -0,2 дБ и не более 0,2 дБ – не более 5,8 МГц;Усиление цветности/яркости – не менее 98% и не более 103%;Задержка цветности/яркости:По стандарту NTSC – не менее 5нс;По стандарту PAL – не менее 12 нс;Искажение времени линии – не менее 1,1% и не более 1,3%.**Аналоговый аудиовход:**Количество портов аудиовхода – не менее 16;Тип коннектора – не менее 48-пиновая съемная клеммная колодка;Входное сопротивление – не более 20кОм;Частота отклика – при не менее -0,1 дБ и не более 0,1 дБ, не менее 20Гц и не более 20кГц;Коэффициент нелинейных искажений – при не менее 20Гц и не более 20кГц, не менее 0,0005%;Разница канала фаз – не менее -1 градуса и не более +1 градуса;Взвешенное отношение сигнал/шум - не более 85 дБ;Настраиваемый выходной уровень – не менее -20 дБ и не более 3 дБ;Максимальный входной уровень - не менее 23 дБ и не более 25дБ;Квантование сигнала – не менее 24 бита и не более 25 бита.**Оптический выход:**Количество оптических выходов – не менее 1;Тип коннектора – Female SC/PC;Возвратные потери – не менее 14 дБ;Рабочая длина волны – не менее 1310 нм и не более 1550 нм;Выходная мощность – не менее -6дБм и не более -8 дБм при длине волны 1310нм;Выходная мощность – не менее -1дБм и не более 1 дБм при длине волны 1550нм.**Электрические характеристики:**Напряжение: не менее 11В и не более 13 В постоянного тока;Частота: не менее 50 и не более 60 Гц;Потребляемая мощность: не менее 11 Вт и не более 12 Вт (без плотного мультиплексирования с разделением по длине волны);Потребляемая мощность: не менее 13 Вт и не более 14 Вт (при плотном мультиплексировании с разделением по длине волны).Совместимость с программой VistaLink Pro (версия не ранее 11.1.0. b 1943).Совместимость с программой Magnum(версия не ранее 1.5.4).Совместимость с фрейм-корзиной 7801FR от Evertz;Совместимость с фрейм-корзиной 7800FR от Evertz;Совместимость с фрейм-корзиной 7701FRот Evertz;Совместимость с фрейм-корзиной 7700FR от Evertz;Аналогичная к имеющейся передающей плате преобразования сигнала синхронизации 7707CVTA от Evertz.В составе аукциона Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
|  6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |