**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Поясной передатчик |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Поясной передатчик с микрофоном для работы сдвоенными рэковыми приемниками SENNHEISER EM 3732-II L, EM 3732-II P, EM 3732-II N Ширина переключаемой полосы частот поясного передатчика: до 88 МГц;Оптимизированная частотная характеристика от 80Гц до 18000 Гц.Передатчик должен быть оснащен информативным дисплеем.Радиочастотный диапазон необходимых передатчиков: 470-558 МГц не менее 5 шт, 626-698 МГц не менее 5шт;Количество каналов: в 1 канальном банке должно быть не менее 20 наборов частот, каждый из которых содержит не менее 32 произвольно программируемых каналов;Модуляция: широкополосная ЧМ;Коэффициент гармонических искажений: не более 0,9% / 1 кГц;Отношение сигнал/шум: не менее 115 дБА;Номинальная/пиковая девиация: ±48 кГц;Диапазон рабочих температур: -10...+55 °С;Мощность передачи: 10/50 мВт;Диапазон звуковых частотМикрофон: от 80Гц до 18000 Гц;Линейный: от 25Гц до 18000 Гц;Тип антенны: внешняя;Дисплей: LCD;Питание: не более 2 батарейки 1,5 B АА;Время автономной работы: не более 8 часов;Габариты: Ширина не более 85 мм;Высота не более 66 мм;Глубина не более 26 мм;Вес передатчика: не более 160 г (c батарейками).В комплекте с поясным передатчиком должно быть конденсаторный петличный микрофон.Принцип действия: конденсаторный;Диаграмма направленности: круговаяНоминальное сопротивление: 1000 Ом;Звуковое давление: не более 142дБ;Эквивалентный уровень шума: не более 27дБ (А);Разъем: mini-jack 3.5мм;Длина кабеля: не менее 1.5 м;Диаметр микрофона: не менее 4.8 мм Питание: 7.5В; Вес микрофона: не более 1.2г Недопустимо поставка приемника, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного. В составе акциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |