**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Поясной передатчик |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Поясной передатчик с микрофоном для работы сдвоенными рэковыми приемниками SENNHEISER EM 3732-II L, EM 3732-II P, EM 3732-II N  Ширина переключаемой полосы частот поясного передатчика: до 88 МГц;  Оптимизированная частотная характеристика от 80Гц до 18000 Гц.  Передатчик должен быть оснащен информативным дисплеем.  Радиочастотный диапазон необходимых передатчиков: 470-558 МГц не менее 5 шт, 626-698 МГц не менее 5шт;  Количество каналов: в 1 канальном банке должно быть не менее 20 наборов частот, каждый из которых содержит не менее 32 произвольно программируемых каналов;  Модуляция: широкополосная ЧМ;  Коэффициент гармонических искажений: не более 0,9% / 1 кГц;  Отношение сигнал/шум: не менее 115 дБА;  Номинальная/пиковая девиация: ±48 кГц;  Диапазон рабочих температур: -10...+55 °С;  Мощность передачи: 10/50 мВт;  Диапазон звуковых частот  Микрофон: от 80Гц до 18000 Гц;  Линейный: от 25Гц до 18000 Гц;  Тип антенны: внешняя;  Дисплей: LCD;  Питание: не более 2 батарейки 1,5 B АА;  Время автономной работы: не более 8 часов;  Габариты:  Ширина не более 85 мм;  Высота не более 66 мм;  Глубина не более 26 мм;  Вес передатчика: не более 160 г (c батарейками).  В комплекте с поясным передатчиком должно быть конденсаторный петличный микрофон.  Принцип действия: конденсаторный;  Диаграмма направленности: круговая  Номинальное сопротивление: 1000 Ом;  Звуковое давление: не более 142дБ;  Эквивалентный уровень шума: не более 27дБ (А);  Разъем: mini-jack 3.5мм;  Длина кабеля: не менее 1.5 м;  Диаметр микрофона: не менее 4.8 мм  Питание: 7.5В;  Вес микрофона: не более 1.2г  Недопустимо поставка приемника, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного.  В составе акциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |