**4-арналы микрофондық IP-түйінін мемлекеттік сатып алу бойынша**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | 4-арналы микрофондық IP-түйін |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылықсипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2019 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңсипатталуы | Микрофондық сигналды бағдарлауға арналған микрофондық IP-түйін.LiveWire және AES67 протоколдарымен үйлесімді, AoIP-желісінде жұмыс жасауға арналған микрофондық және аналогтық интерфейстері бар блок.* микрофондық дыбыс сигналын енгізу/шығару блогы;
* LiveWire, AES67протоколы бойынша AoIP – желісінде жұмыс істеу;
* Микрофон порттарында фантомдық қоректендірудің болуы;
* екі RJ-45 100Base-T Ethernet желі портының болуы;
* RJ-45 ағытпаларында кем дегенде 4 микрофондық кірістің болуы;
* -DB-25 ағытпасында кемінде бір 4-арналы микрофон кірісінің болуы;;
* RJ-45 ағытпаларында кемінде 4 аналогты желілік шығулардың болуы;
* DB-25 ағытпасында кемінде бір 4 арналы желілік шығудың болуы;
* әрбір порттың белгілі бір сыртқы құрылғымен жұмыс істеуге бапталу мүмкіндігінің болуы тиіс;
* негізгі қоректендіру өшірілген жағдайда PoE (Pover over Ethernet) арқылы резервтік қоректендіру;
* жабдықтың жұмыс уақыты – тәулігіне 24 сағат аптасына 7 күн;
* жұмыс температурасы – 0° С ден +40° С дейін;
* жұмыс кернеуін автоматты түрде таңдау, айнымалы тоқ диапозоны 90-240 В айнымалы токтан жаман емес, 50/60 Гц;
* тұтыну қуаты 15 Вт артық емес;
* дыбыссыз және желдеткішсіз корпус;
* 19 дюймді (телекомуникациялық, рэктік) бағанға бекіту мүмкіндігі
* Бекіткіш жиынтықта;
* бағанда бір рэктік юниттың жартсын алады;
* осындай екі құрылғыны бір рэктік юнитке орнату мүмкіндігі;
* алдыңғы панельде дисплейдің болуы;
* алдыңғы панельде басқаруға арналған 2 батырманың болуы;
* негізгі баптау алдынғы панельден;
* веб-интерфейс арқылы басқару, бақылау және толық баптау.
 |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажетболған жағдайда көрсетіледі)(монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және оныменмемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болғанжағдайда көрсетіледі) (Әлеуеттіөнім берушіні көрсетілгенмәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |