**«Аркалы (рамқалы) металл детекторы» тауарын мемлекеттік сатып алу бойынша техникалық ерекшелік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Тауардыңатауы | Аркалы (рамқалы) металл детекторы |
| 2 | Сатыпалынатынтауарларға, ұлттықстандарттардың, ал оларболмағанжағдайдамемлекетаралықстандарттардың  атауы. Ұлттықжәнемемлекетаралықстандарттарболмағанкезде, мемлекеттік  сатыпалудынормалауескерілеотырып, сатыпалынатынтауарлардың, талапетілетін  функционалдық, техникалық, сапалықжәнепайдаланушылық  сипаттамаларыкөрсетіледі. | МЕМСТ 32320-2013 |
| 3 | Шыққанжылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдікмерзімі(айлар) | 12 айдан кем емес |
| 5 | Сатыпалынатынтауарлардыңқажеттіфункционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | Аркалы металл детекторы қауіпсіздік мақсатында ғимаратқа кіру кезінде өткізуге тыйым салынған кез-келген металл заттарды тексеру мен анықтау үшін қолданылады.  **Аркалы металл детекторы келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс:**   * Тік тұрған панельде бір мезгілде екеіден кем емес затты көрсету. * Тігінен кемінде 10 см жергіліктендіру дәлдігі. * Кемінде 33 анықтау және индикация аймағы (тігінен кемінде 3, енінен кемінде 11 болуы тиіс) * Жұмыстың түрлі жағдайы үшін 20 кем емес стандарттық бағдарламасы болуы тиіс. * Сезімталдықтың кемінде 200 деңгейі * Кем дегенде жарық және дыбыс көрсеткіші болу керек * Детектор қарама-қарсы магнитті қасиеттермен заттарды өзара жасыруды жою керек * Металл детекторы дисплейде жұмыс жағдайының тұрақты көрсетілуін қамтамасыз ету керек * Бөгеттерден қорғаныстың бағдарламалық сүзгілерінің бар болуы * Жабдықтарды сақтау үшін энергияға тәуелді жадының болуы * Өздігінен диагностиканың сынақ тәртібінің болуы * Жабдықтар немесе жұмыс тәртібін өзгерту үшін кемінде екідеңгейлі код * Біруақыттағы жұмыс үшін бірнеше детекторларды кемінде синхрондау мүмкіндігі * Кем дегенде басқа өндірушілердің детекторларымен бірлескен орнату * Металл детекторы арканың жоғарғы бөлігінен де, төменгі бөлігінен де 220В қуаттау желісіне қосылу мүмкіндігі болу керек, сондай-ақ соққыға төзімді бүйір енгізуімен бірге панельдің механикалық зақымдалуына төзімді болу керек. * Адамдардың өтуі әрбір панельде кіріс жағында орналасқан “ТҰРЫҢЫЗ” және “ЖҮРІҢІЗ” символдарымен жарық тақташасымен реттелу керек. * Детектордың дисплейінде детектор арқылы өткен адамдардың саны, дабылдардың саны, дабылдардың жалпы пайызы туралы ақпарат көрсетілуі тиіс. * Детекторды басқару блогы кілтпен жабылуы тиіс * Салмағы нетто 68 кг аспайды * Сыртқы габариттері 0,9\*2,2\*0,6м аспайды   Өткелдің мөлшері кемінде 0,75\*2\*0,6м  Пайдалану талаптары:   * Жұмыс температураларының диапазоны – 20С бастап +70С дейін * Ылғалдығы: 95% дейін тікелей конденсатсыз * Қорғаныс тобы IP55 төмен емес   **Металл детекорын жеткізу жиынтықтылығы:**  Оң жақ датчик панелі 1 дана кем емес.  Сол жақ датчик панелі 1 дана кем емес.  Көлденең маңдайша 1 данадан кем емес.  Көлденең маңдайшада орнатылған электрондық блок 1 данадан кем емес .  Еденге бекіту жиынтығы кемінде 1 дана.  Бекіту элементтері мен құрал-саймандар жиынтығы кемінде 1 дана.  Touch Memory электорондық кілт 3 дана кем емес.  3 м Қуат кабелі 1 дана кем емес.  Құрастыру және орнату жөніндегі нұсқаулық 1 данадан кем емес.  Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 данадан кем емес. |
| 6 | Байланыстықызметтер (қажет  болғанжағдайдакөрсетіледі)  (монтаждау, іскеқосу, дайындау, тексеружәнетауарлардысынау) | Өнім беруші жабдықты жеткізуге байланысты барлық ілеспе қызметтерді жүзеге асыруға міндеттенеді, оның ішінде жабдықты монтаждауды, орнатуды және пайдалануға беруді және Тапсырыс берушінің персоналын оқытуды қамтамасыз етеді. |
| 7 | Орындаушыжеңімпаздепанықталғанжағдайдаорындаушығақойылатынқосымшаталаптаржәнеонымен  мемлекеттіксатыпалутуралышартжасасу (қажетболған  жағдайдакөрсетіледі)(Әлеуетті  өнімберушінікөрсетілген  мәліметтердікөрсетпегенінемесе  бермегеніүшінқабылдамауғажол  берілмейді | Өнім беруші жабдыққа кепілдік мерзімі ішінде тиісті өтінім келіп түскен сәттен бастап 2 сағат ішінде жабдық жұмысындағы ақауларды жою үшін білікті мамандардың кеуіне кепілдік береді. |