**«Аркалы (рамқалы) металл детекторы» тауарын мемлекеттік сатып алу бойынша техникалық ерекшелік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Тауардыңатауы | Аркалы (рамқалы) металл детекторы |
| 2 | Сатыпалынатынтауарларға, ұлттықстандарттардың, ал оларболмағанжағдайдамемлекетаралықстандарттардыңатауы. Ұлттықжәнемемлекетаралықстандарттарболмағанкезде, мемлекеттіксатыпалудынормалауескерілеотырып, сатыпалынатынтауарлардың, талапетілетінфункционалдық, техникалық, сапалықжәнепайдаланушылықсипаттамаларыкөрсетіледі. | МЕМСТ 32320-2013 |
| 3 | Шыққанжылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдікмерзімі(айлар) | 12 айдан кем емес |
| 5 | Сатыпалынатынтауарлардыңқажеттіфункционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңсипатталуы | Аркалы металл детекторы қауіпсіздік мақсатында ғимаратқа кіру кезінде өткізуге тыйым салынған кез-келген металл заттарды тексеру мен анықтау үшін қолданылады.**Аркалы металл детекторы келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс:*** Тік тұрған панельде бір мезгілде екеіден кем емес затты көрсету.
* Тігінен кемінде 10 см жергіліктендіру дәлдігі.
* Кемінде 33 анықтау және индикация аймағы (тігінен кемінде 3, енінен кемінде 11 болуы тиіс)
* Жұмыстың түрлі жағдайы үшін 20 кем емес стандарттық бағдарламасы болуы тиіс.
* Сезімталдықтың кемінде 200 деңгейі
* Кем дегенде жарық және дыбыс көрсеткіші болу керек
* Детектор қарама-қарсы магнитті қасиеттермен заттарды өзара жасыруды жою керек
* Металл детекторы дисплейде жұмыс жағдайының тұрақты көрсетілуін қамтамасыз ету керек
* Бөгеттерден қорғаныстың бағдарламалық сүзгілерінің бар болуы
* Жабдықтарды сақтау үшін энергияға тәуелді жадының болуы
* Өздігінен диагностиканың сынақ тәртібінің болуы
* Жабдықтар немесе жұмыс тәртібін өзгерту үшін кемінде екідеңгейлі код
* Біруақыттағы жұмыс үшін бірнеше детекторларды кемінде синхрондау мүмкіндігі
* Кем дегенде басқа өндірушілердің детекторларымен бірлескен орнату
* Металл детекторы арканың жоғарғы бөлігінен де, төменгі бөлігінен де 220В қуаттау желісіне қосылу мүмкіндігі болу керек, сондай-ақ соққыға төзімді бүйір енгізуімен бірге панельдің механикалық зақымдалуына төзімді болу керек.
* Адамдардың өтуі әрбір панельде кіріс жағында орналасқан “ТҰРЫҢЫЗ” және “ЖҮРІҢІЗ” символдарымен жарық тақташасымен реттелу керек.
* Детектордың дисплейінде детектор арқылы өткен адамдардың саны, дабылдардың саны, дабылдардың жалпы пайызы туралы ақпарат көрсетілуі тиіс.
* Детекторды басқару блогы кілтпен жабылуы тиіс
* Салмағы нетто 68 кг аспайды
* Сыртқы габариттері 0,9\*2,2\*0,6м аспайды

Өткелдің мөлшері кемінде 0,75\*2\*0,6мПайдалану талаптары: * Жұмыс температураларының диапазоны – 20С бастап +70С дейін
* Ылғалдығы: 95% дейін тікелей конденсатсыз
* Қорғаныс тобы IP55 төмен емес

**Металл детекорын жеткізу жиынтықтылығы:**Оң жақ датчик панелі 1 дана кем емес.Сол жақ датчик панелі 1 дана кем емес.Көлденең маңдайша 1 данадан кем емес.Көлденең маңдайшада орнатылған электрондық блок 1 данадан кем емес .Еденге бекіту жиынтығы кемінде 1 дана.Бекіту элементтері мен құрал-саймандар жиынтығы кемінде 1 дана.Touch Memory электорондық кілт 3 дана кем емес.3 м Қуат кабелі 1 дана кем емес.Құрастыру және орнату жөніндегі нұсқаулық 1 данадан кем емес.Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 1 данадан кем емес. |
| 6 | Байланыстықызметтер (қажетболғанжағдайдакөрсетіледі)(монтаждау, іскеқосу, дайындау, тексеружәнетауарлардысынау) | Өнім беруші жабдықты жеткізуге байланысты барлық ілеспе қызметтерді жүзеге асыруға міндеттенеді, оның ішінде жабдықты монтаждауды, орнатуды және пайдалануға беруді және Тапсырыс берушінің персоналын оқытуды қамтамасыз етеді. |
| 7 | Орындаушыжеңімпаздепанықталғанжағдайдаорындаушығақойылатынқосымшаталаптаржәнеоныменмемлекеттіксатыпалутуралышартжасасу (қажетболғанжағдайдакөрсетіледі)(Әлеуеттіөнімберушінікөрсетілгенмәліметтердікөрсетпегенінемесебермегеніүшінқабылдамауғажолберілмейді | Өнім беруші жабдыққа кепілдік мерзімі ішінде тиісті өтінім келіп түскен сәттен бастап 2 сағат ішінде жабдық жұмысындағы ақауларды жою үшін білікті мамандардың кеуіне кепілдік береді. |