**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Бейне ауыстырғыш - тақтаны үстелдік басқару панелі |
| 2 | Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған кезде сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды реттеуді ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Бұл панель телеарнаның эфирлік хабар таратуының дайын сигналын құрайтын қолданыстағы EMS 3025 тақтасын басқару үшін қолданылады. Бұл жабдық телеарнаның эфирлік аппараттық бөлмесінде орнатылады.  Келесі порттардың болуы:  DB-25 порт түрі - кем дегенде 1 дана, панель арқылы жасалған GPI және GPO үшін қолданылуы керек;  Ethernet А: 1 данадан кем емес, (RJ 45) түрі басқару тақтасынан 3025EMC және QMC-2 тақталарына желілік қосылыстар үшін қолданылуы керек;  Ethernet B: кем дегенде 1 дана, түрі (RJ45);  USB порты: тінтуір, пернетақта және жад құрылғысы қосылымдары үшін қолданылуы керек. Саны 4 данадан кем емес;  DB-9 типті порт-кемінде 5 дана.  СК- түймелерінің болуы: СКД түймелерінің қолжетімділігі: Бұл түймелердің функциялары қол жетімді арнайы EMCSetup бағдарламалық құралы арқылы конфигурациялануы керек. Түймешіктер 255 түрлі түсті қолдауы керек, олардың саны кемінде 34.  Жарық диодты түймелердің қолжетімділігі: Бұл түймелердің функциялары арнайы EMCSetup бағдарламалық құралы арқылы конфигурациялануы керек. Түйменің бұл түрі қызыл және жасыл түсті (және екеуінің тіркесімін) қолдауы керек. Саны-кемінде 64.  Кішкентай СК дисплейлерінің болуы: СК дисплейлері ЖШД түймелерінің атауларын көрсетуі керек. Бұл дисплей түрі 255 түрлі түсті қолдауы керек, саны кемінде 22.  Желдеткіш күйінің жарық диодтарының болуы: бұл жарық диодтары жұмыс үстелінің басқару тақтасының салқындату желдеткіштерінің күйін көрсетуі керек. Саны-кемінде 2.  Панельді қалпына келтіруге арналған «шікті тесігі» тесігінің болуы - кемінде 1.  Қуатты өшіруге арналған «шікті тесігі» саңылауының болуы - кемінде 1.  Бақылау:  Ethernet арқылы – RJ45 коннекторы, 10/100/1000 Мбит/с, резервтеумен басқаруды қолдау керек.  Электрлік сипаттамалары:  Кернеу: кемінде 100 В және айнымалы ток 240 В жоғары емес.  Жиілік: 50-ден кем емес және 60 Гц-тен көп емес.  Қуатты тұтыну: 20 Вт-тан аспайды.  Кернеу: 250 В артық емес.  Ағымдағы тұтыну: 4А аспайды.  Панель FCC 15-бөлімінің A класы, ЕО EMC директивасына сәйкес болуы керек.  Өлшемдері.  Ұзындығы: 482 мм-ден кем емес және 484 мм-ден көп емес;  Ені: кемінде 324 мм және 326 мм артық емес;  Биіктігі: кемінде 141 мм және 143 мм артық емес.  Қосымша модульдер:  Кемінде 4,3 дюймдік СК-дисплейі болуы;  Қолданыстағы Evertz EMC3025 бейне араластыру тақтасымен үйлесімді.  Қолданыстағы EMC Setup бағдарламасымен үйлесімділік.  Аукцион құрамында әлеуетті өнім беруші әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген өндірушіден не оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторизациялау хатын ұсынуы тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |