**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Настольная панель управления платой-видеомикшер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2021 |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Данная панель используется для управления имеющейся платой ЕМС3025, которая формирует готовый сигнал эфирного вещания телеканала. Данное оборудование устанавливается в эфирной аппаратной телеканала. Наличие следующих портов:Порт типа DB-25 – не менее 1 шт., должен использоваться для генерируемых панелью GPI и GPO;Ethernet A: не менее 1 шт., тип (RJ45) должен использоваться для сетевых подключений от панели управления к имеющейся платы 3025EMC и QMC-2;Ethernet B: не менеее 1 шт., тип (RJ45);Порт USB: должны использоваться для подключений мыши, клавиатуры и запоминающих устройств. Количество не менее 4шт.;Порт типа DB-9 – не менее 5 шт.Наличие ЖК-кнопок: функции этих кнопок должны настраиваться с помощью имеющегося специализированного программного обеспечения «EMCSetup». Кнопки должны поддерживать до 255 различных цветов, количество- не менее 34.Наличие светодиодных кнопок: функции этих кнопок должны настраиваться с помощью имеющегося программного обеспечения «EMCSetup». Этот тип кнопки должен поддерживать красный и зеленый цвета (и комбинацию этих двух цветов), количество- не менее 64.Наличие маленьких ЖК-дисплеев: ЖК-дисплеи должны отображать названия светодиодных кнопок. Этот тип дисплея должен поддерживать до 255 различных цветов, количество- не менее 22.Наличие светодиодов состояния вентиляторов: Эти светодиоды должны показывать состояние охлаждающих вентиляторов настольной панели управления, количество- не менее 2.Наличие «pin hole» отверстия для перезагрузки панели – не менее 1.Наличие «pin hole» отверстия для отключения питания – не менее 1.Управление: Должен поддерживать управления через Ethernet – коннектор RJ45, 10/100/1000 Мбит / с, с резервированием.Электрические характеристики:Напряжение: не менее 100 В и не более 240 В переменного тока.Частота: не менее 50 и не более 60 Гц.Потребляемая мощность: не более 20 Вт.Напряжение: не более 250В.Потребляемый ток: не более 4А.Панель должна соответствовать требованиям FCC, часть 15, класс A, директиве ЕС по электромагнитной совместимости.Габариты.Длина: не менее 482 мм и не более 484 мм;Ширина: не менее 324 мм и не более 326 мм;Высота: не менее 141 мм и не более 143 мм.Дополнительные модули: Наличие не менее 4,3-дюймового ЖК-дисплея;Совместимость с действующей платой микширования видео сигналов Evertz ЕМС3025.Совместимость с имеющейся программой EMC Setup.В составе аукциона Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
|  6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |