**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемых Работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование работы  | Производство и монтаж витража из металлопластикового профиля 59,82 кв.м2. |
| 2 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев. |
| 3 | Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | Витражи из металлопластикового профиля устанавливаются в здании на втором этаже по адресу г. Астана, ул. Динмухамед Конаев, д.4. Изготовление и установка витража из металлопластикового профиля в количестве 1 шт. Габариты металлопластикового профиля: высота 3,15 метров, длина 18,990 метров,толщина профиля не менее 60 мм. Витраж заполнен двухкамерным стеклопакетом, толщиной не менее 4 мм., по высоте цельное. Цвет – по согласованию с Заказчиком. В стоимость включены изготовление, сборка, доставка и установка металлопластикового профиля, заполненное двухкамерным стеклопакетом, а также работы и материалы необходимые для установки основания ниже отметки фальшпола.  |
| 4 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) | В случае выходов из строя комплектующих, в период гарантийного срока, Поставщик обязан в течении 10 календарных дней устранить неисправность за свой счёт. Изготовление, расходный материал, необходимое оборудование, доставка, замеры, демонтаж, монтаж, а также все сопутствующие услуги входят в общую стоимость договора. Поставщик обеспечивает чистоту и производит вывоз остатков мусора после монтажных работ.  |