**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемых Работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование работы | Производство и монтаж витража из металлопластикового профиля 59,82 кв.м2. |
| 2 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев. |
| 3 | Описание требуемых  характеристик, параметров и иных исходных данных | Витражи из металлопластикового профиля устанавливаются в здании на втором этаже по адресу г. Астана, ул. Динмухамед Конаев, д.4.  Изготовление и установка витража из металлопластикового профиля в количестве 1 шт.  Габариты металлопластикового профиля:  высота 3,15 метров,  длина 18,990 метров,  толщина профиля не менее 60 мм.  Витраж заполнен двухкамерным стеклопакетом, толщиной не менее 4 мм., по высоте цельное.  Цвет – по согласованию с Заказчиком.  В стоимость включены изготовление, сборка, доставка и установка металлопластикового профиля, заполненное двухкамерным стеклопакетом, а также работы и материалы необходимые для установки основания ниже отметки фальшпола. |
| 4 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) | В случае выходов из строя комплектующих, в период гарантийного срока, Поставщик обязан в течении 10 календарных дней устранить неисправность за свой счёт.  Изготовление, расходный материал, необходимое оборудование, доставка, замеры, демонтаж, монтаж, а также все сопутствующие услуги входят в общую стоимость договора. Поставщик обеспечивает чистоту и производит вывоз остатков мусора после монтажных работ. |