**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | 15-17 дюймді бақылау мониторы |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ жоқ. |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Диагональ, дюйм: 17,3 төмен емес;Панель түрі: LED;Артқы жарықтандыру түрі: LED;Ажыратымдылық, пикселдер: кем дегенде 3840x2160;Арақатынасы: 16: 9-дан кем емес;Панель драйвері: RGB кемінде 8-bit;Түс тереңдігі: 16.77 млн. түстен кем емес;Тігінен шолу бұрышы: кем дегенде 178°;Көлденең шолу бұрышы: кем дегенде 178°;Жарықтылығы: кем дегенде 300 Cd / m2;Айқындылығы: 800:1-ден аспайды;Кірістер12G/6G/3G/HD/SD-SDI кемінде 4х BNC;HDMI 2.0 кемінде 1х HDMI;1000M Ethernet кемінде1х RJ-45;UMD (RS485) кемінде 1х RJ-45GPI/TALLY (RS485) кемінде 1х REMOTE (RJ-45);Optical Fiber 12G (бейімдегіш қалауы бойынша) кемінде 1х SFP;12-17В мониторды қоректендіру кемінде 1х XLR 4-pin;AC 100~240В мониторды қоректендіру кемінде 1х IEC 320;Шығыстар12G/6G/3G/HD/SD-SDI кемінде 4х BNC;UMD (TSL 3.1/4.0 кемінде 1х RJ-45;Құлаққапты қосуға арналған ұя кемінде 1х3,5 мм mini jack;Кіріктірілген динамик (стерео) кемінде 2, 2.5 Вт-тан;Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту үшін USB ағытпасы қажет;Электрлік қоректендіруге қойылатын талаптар: тұрақты 12В кем емес 17В артық емес, айнымалы 100В-тан 240В-қа дейін (50Гц-тен 60Гц-ке дейін);Тұтынылатын қуат: кемінде 60 Вт;Жұмыс температурасы: 0-ден +50°C-қа дейін;Өлшемдері: 438 мм-ден көп емес;315 мм-ден көп емес;90 мм-ден көп емес;Кемінде 1 дана үстел үсті тұғырының, V-mount аккумуляторына арналған алаңның кемінде 1 дана және IEC 320/C13 қоректендіру кабелінің кемінде 1 дана болуы.Қараңғы аймақтарда жарықтық пен айқындылықты жақсарту үшін опциялардың болуы;Вектроскоп, гистограмма, толқын пішінін тексеру функцияларының болуы;X-rite i1 және Jeti Specbos 1211 датчиктерін қолдайтын, 3DLUT калибрлеуге арналған кірістірілген бағдарламалық жасақтаманың болуы;Дыбыстық сигнал деңгейлерін көрсету функциясын қолдау.Бақылау мониторы EVERTZ компаниясының multiviewer тақтасымен үйлесімді болуы керек.Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен түрлендірілген бақылау мониторын жеткізуге жол берілмейді.Аукцион шеңберінде Әлеуетті Жеткізуші Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторландыру хатын ұсынуы керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |