**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Активная антенна 2,4ГГц |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2021 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Диапазон частот приемопередающих антенн для связи: от 2,400 до 2,483 МГц;  Зоны покрытия активной антенны: не менее 400м;  Приемопередающая антенна должна иметь степень защиты не ниже IP65 по защите от воды и пыли;  Выходная мощность: не менее 63 мВт(ЕО) не более 158 мВт (RoW);  Антенна должна быть совместима с базовой станции FSII-BASE-II, а так же взаимодействовать с поясными белтпаками на частоте от 1.9ГГц до 2.4 ГГц.  Одна активная антенна должна поддерживать не менее 4 поясных белтпаков;  У антенны должно быть не менее одного разъем RJ45 для подключения к базовой станции;  Входное напряжение: не менее 100 В не более 240В;  Выходное напряжение: не менее 24В  В комплектации антенны должно быть не менее одного крепления к микрофонной стойке и кабель питания не менее одной штуки.  Крепление для антенны должен подходить под размеры антенн;  Длина: не менее 50мм;  Ширина: не менее 130мм;  Высота: не менее 170мм.  Недопустимо поставка устройства, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного.  В составе акциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Обеспечить настройку поставляемого оборудования. |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |