**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Закупаемых Товаров**

**«Бытовой кондиционер»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Бытовой кондиционер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия.  ГОСТ 26963-86 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Кондиционер настенный (сплит-система)  Холодопроизводительность не менее – 6,8 кВт.  Потребляемая мощность при охлаждении не более – 2,1 кВт.  Объем воздуха внутреннего блока не менее – 1100 м3/ч.  Электропитание Ф/В/Гц – 1/230/50  Хладагент – R32  Размеры внешнего блока не менее (ШхВхГ) – 860х650х310 мм.  Размеры внутреннего блока не менее (ШхВхГ) – 977х315х236 мм. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | Трубопроводы системы для движения хладагента должны строго соответствовать рекомендациям производителя оборудования, по монтажу и эксплуатации, данного кондиционера.  Системы бытового кондиционера должны заполнены хладагентом и должны быть готовы к запуску.  Монтаж и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования «под ключ». |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) | 1. Оборудование должен быть новым.  2. Все работы требуется выполнять с соблюдением всех требований и рекомендаций производителя оборудования.  3. Сопутствующие Работы должны соответствовать требованиям и нормам правил технической эксплуатации (ПТЭ), правил техники безопасности (ПТБ), правил пожарной безопасности (ППБ) Республики Казахстан и Заказчика;  4. После завершения оказания сопутствующих Работ работниками потенциального «Поставщика» по указанию «Заказчика», производится процесс проверки работоспособности Оборудования для дальнейшей эксплуатации, а также уборка потенциальным «Поставщиком» рабочего места и утилизация отработанных технических материалов по завершении оказания установки кондиционера. |