**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Входные платы для матрицы |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Входная плата для матрицы Xenon c поддержкой до 32 сигналов.Поддержка стандартов – SMPTE 259M, SMPTE 292M;Уровень сигнала – не более 800 mV;Импеданс: не менее 75 Ом;Обратные потери при 5 – 270 МГц: не менее 15дБ;Вход BNC разъёмов (IEC 61169-8): не менее 32;Входная плата должна быть совместима с видеоматрицей «Xenon» от Evertz, комплектация – «XE4-3232HX+XLINK».Поддержка протоколов F-Link, Q-link, Telnet.Плата ввода должна иметь не менее 3-х индикаторов питания, +12В, +3.3В и +1.8В;Наличие индикатора, отображающего успешное программирование FPGA;Наличие индикатора F-Link;Наличие индикатора «состояния»;Наличие на корпусе платы DIP переключателя;Наличие на корпусе платы переключателя адреса фрейма; Наличие на корпусе платы кнопки перезагрузки платы;Плата должна быть совместима с программой VistaLink Pro (версия 12.0.0. b-2066 или более ранней версией);Плата должна быть совместима с Magnum (версия rootfs 21.4.2 и более ранней версией, версия router 4.1.7 и более ранней версией).Недопустимо поставка платы, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного. В составе аукциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |