**Жүйелік менеджер тауарын мемлекеттік сатып алу бойынша техникалық ерекшелік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Тауардың атауы | Жүйелік менеджер |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | Кемінде 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | • IP бейнеменеджмент жүйесін басқару  • Барлық жүйе пайдаланушылары үшін құқықтар мен артықшылықтарды әкімшіліктендіру.  • Жүйелік деңгейде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қорғалған кілттерді сақтау және әкімшіліктендіру.  • Ақаулықтарды және дабыл сигналдарын тіркеу.  • Жүйе құрамдастары үшін DHCP мекенжайларын басқару.  • Желідегі барлық құрылғылар үшін уақыт сервері (NTP) ретінде жұмыс істеу.  • Жүйелік функцияларды резервтеу үшін тоқыра кезінде автоматты ауыстырып қосуды қолдау.  • Көпшілікке қолжетімді желі арқылы желіге кіруді қамтамасыз ету жолымен шлюз функцияларын орындау.  • Конфигурация баптауын жеңілдету үшін веб-интерфейсті қамтамасыз ету.  • Онлайндық бейне транскодер браузер арқылы бақылау камераларына және өткізу қабілеті төмен желілерге қол жеткізуді қолдайды.  ЖҮЙЕ  Кем дегенде 2,7 ГГц процессор  Операциялық жүйе  Пайдаланушы интерфейсі Веб-интерфейс  Ішкі жад кемінде 8 Гбайт  Ішкі жүйелік жинақтағыштар көлемі 3,4" кем емес жинақтағыштар үшін кемінде 6 бөлік  Ішкі жинақтағыштар сыйымдылығы  12 Тбайт дейінгі экспортталатын бейне файлдарды конфигурацияда сақтау  USB порттары  Алдыңғы жағы кем дегенде 1 - USB 2.0  Артқы жағы кем дегенде 2 - USB 2.0  Кем дегенде 1 және 2 позицияларда қатты денелі жинақтағыштар конфигурацияда орнатылған, яғни екі дискіде де операциялық жүйенің айналық бейнелеуі бар. 3-тен бастап ... 6-ға дейінгі позицияларда жиымдағы дискілер санына байланысты конфигурацияда (жай дискілер тобы) немесе (тәуелсіз қатты дискілердің артық жиымы) диск жинақтағыштары орнатылады.  Интерфейс кемінде 2 RJ – 45 интерфейс желі порты  ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ  F қоректендіру баусымы кем дегенде 1 дана  Жақтауға арналған кілттер кемінде 2 дана  Тағанда монтаждауға арналған жиынтық.  Биіктігі тағанның ұясына орнатуға арналған кронштейндер, бағыттағыштар және бекіткіштер.  Құжаттар мен ресурстары бар диск  USB-жинақтағыш кем дегенде 1 - жүйені басқа құрылғыға тасымалдау үшін  ФИЗИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ  Өлшемдері кем дегенде 50,6 см (Ұ) x 43,2 см (Е) x 8,7 см (Б)  Тағанда немесе үстелде (аяқтары бар) бекіткіш.  Жүйелік менеджер жаңа және қолданыстағы Pelco Endura IP бейнебақылау жүйесіне біріктірілуі керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жеткізуші орнатуды және реттеуді жүзеге асыруға міндетті (Pelco Endura базасына енгізумен синхрондаумен қосылу). |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған  жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті  өнім берушіні көрсетілген  мәліметтерді көрсетпегені немесе  бермегені үшін қабылдамауға жол  берілмейді |  |