**Жүйелік менеджер тауарын мемлекеттік сатып алу бойынша техникалық ерекшелік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Тауардың атауы | Жүйелік менеджер |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардыңатауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттіксатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетінфункционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылықсипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | Кемінде 12 ай  |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңсипатталуы | • IP бейнеменеджмент жүйесін басқару• Барлық жүйе пайдаланушылары үшін құқықтар мен артықшылықтарды әкімшіліктендіру.• Жүйелік деңгейде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қорғалған кілттерді сақтау және әкімшіліктендіру.• Ақаулықтарды және дабыл сигналдарын тіркеу.• Жүйе құрамдастары үшін DHCP мекенжайларын басқару.• Желідегі барлық құрылғылар үшін уақыт сервері (NTP) ретінде жұмыс істеу.• Жүйелік функцияларды резервтеу үшін тоқыра кезінде автоматты ауыстырып қосуды қолдау.• Көпшілікке қолжетімді желі арқылы желіге кіруді қамтамасыз ету жолымен шлюз функцияларын орындау.• Конфигурация баптауын жеңілдету үшін веб-интерфейсті қамтамасыз ету.• Онлайндық бейне транскодер браузер арқылы бақылау камераларына және өткізу қабілеті төмен желілерге қол жеткізуді қолдайды.ЖҮЙЕКем дегенде 2,7 ГГц процессорОперациялық жүйеПайдаланушы интерфейсі Веб-интерфейсІшкі жад кемінде 8 ГбайтІшкі жүйелік жинақтағыштар көлемі 3,4" кем емес жинақтағыштар үшін кемінде 6 бөлікІшкі жинақтағыштар сыйымдылығы12 Тбайт дейінгі экспортталатын бейне файлдарды конфигурацияда сақтауUSB порттарыАлдыңғы жағы кем дегенде 1 - USB 2.0Артқы жағы кем дегенде 2 - USB 2.0Кем дегенде 1 және 2 позицияларда қатты денелі жинақтағыштар конфигурацияда орнатылған, яғни екі дискіде де операциялық жүйенің айналық бейнелеуі бар. 3-тен бастап ... 6-ға дейінгі позицияларда жиымдағы дискілер санына байланысты конфигурацияда (жай дискілер тобы) немесе (тәуелсіз қатты дискілердің артық жиымы) диск жинақтағыштары орнатылады.Интерфейс кемінде 2 RJ – 45 интерфейс желі порты ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫF қоректендіру баусымы кем дегенде 1 данаЖақтауға арналған кілттер кемінде 2 данаТағанда монтаждауға арналған жиынтық.Биіктігі тағанның ұясына орнатуға арналған кронштейндер, бағыттағыштар және бекіткіштер.Құжаттар мен ресурстары бар дискUSB-жинақтағыш кем дегенде 1 - жүйені басқа құрылғыға тасымалдау үшінФИЗИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫӨлшемдері кем дегенде 50,6 см (Ұ) x 43,2 см (Е) x 8,7 см (Б)Тағанда немесе үстелде (аяқтары бар) бекіткіш. Жүйелік менеджер жаңа және қолданыстағы Pelco Endura IP бейнебақылау жүйесіне біріктірілуі керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажетболған жағдайда көрсетіледі)(монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жеткізуші орнатуды және реттеуді жүзеге асыруға міндетті (Pelco Endura базасына енгізумен синхрондаумен қосылу). |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және оныменмемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болғанжағдайда көрсетіледі)(Әлеуеттіөнім берушіні көрсетілгенмәліметтерді көрсетпегені немесебермегені үшін қабылдамауға жолберілмейді |  |