**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Матрицаға арналған кіріс тақтасы |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 32 сигналға дейін қолдайтын Xenon матрицасы үшін кіріс тақта.  Стандарттарды қолдау-SMPTE 259M, SMPTE 292M;  Сигнал деңгейі-800 mV артық емес;  Импеданс: 75 Ом-нан кем емес;  5 – 270 МГц кезінде кері жоғалулар: кемінде 15дБ;  BNC ағытпаларының кірісі (IEC 61169-8): кемінде 32;  Кіріс тақтасы Evertz-тен «Xenon» бейнематрицасымен үйлесімді болуы керек, жинақтау - «XE4-3232HX+XLINK»  F-Link, Q-link, Telnet протоколдарын қолдау.  Енгізу тақтасында кемінде 3 қоректендіру индикаторы болуы керек, +12В, +3.3 В және +1.8 В ;  FPGA сәтті бағдарламалауды көрсететін индикатордың болуы;  F-Link индикаторының болуы;  «Жағдай» индикаторының болуы;  Тақта корпусында DIP ажыратып-қосқышының болуы;  Тақта корпусында фрейм мекен-жайын ажыратып-қосқышының болуы;  Тақтаның корпусында тақтаны қайта жүктеу батырмасының болуы;  Тақта VistaLink Pro бағдарламасымен үйлесімді болуы керек (12.0.0. b-2066 нұсқасы немесе одан бұрынғы нұсқасы);  Тақта Magnum-мен үйлесімді болуы керек (rootfs 21.4.2 нұсқасы және бұрынғы нұсқасы, router 4.1.7 нұсқасы және бұрынғы нұсқасы).  Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен түрлендірілген тақтаны жеткізуге жол берілмейді.  Аукцион шеңберінде Әлеуетті Жеткізуші Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторландыру хатын ұсынуы керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |