**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Оптический приемник |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2021 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Совместимость с оборудованием от компании Evertz - 7800FR;  Плата для преобразования оптического сигнала в электрический видео сигнал.  Количество оптических входов: не менее 1-го;  Коннектор типа: SC/PC (FC/PC);  Мощность лазера: не менее (-1dBm) не более (-7dBm);  Обратные потери оптического сигнала: не менее 25dB;  Подходит для одномодового и многомодового оптоволокна.  Используемая длина волны: от 1270нм до 1610нм;  Чувствительность: от (-23dBm) до (-28dBm);  Поддерживаемые стандарты видео сигналов: SMPTE ST259-C, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 305 (SDTi), DVB-ASI (без отдельного звука);  Количество выходов: не менее 2-х;  Коннектор: BNC согласно IEC 61169-8;  Обратные потери электрического видео сигнала: не менее 15 dB при 1.485Гбит/с;  Поддержка стандартов аудио сигнала: AES3;  Количества выходов: не менее 4-х;  Коннектор: BNC согласно IEC 61169-8, не менее 12 контактная съёмная клеммная колодка;  Сопротивление: не менее 74Ом не более 75Ом;  Тип питания: не менее +12В, постоянного тока.  Интеграция с системой VistaLink PRO (версия 12.0.0. b-2066 или более ранней версией) для возможности дистанционного контроля, управления и конфигурации.  В составе аукциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика.  При поставки товара, если будет поставлять представитель экспедиторской компании, необходимо наличие у него доверенности на право представлять интересы Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |