**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Рэкті қабылдағыш |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | КірістерАнтенналық - кем дегенде 2, BNC ағытпасы.ШығыстарDante-кем дегенде 2, RJ45 ағытпасы; Сандық - кем дегенде 2, XLR 3-pin ағытпасы; Сандық (AES 3) - кем дегенде 1, XLR 3-pin ағытпасы;Құлаққаптарға - 1, Jack 6,3 мм төмен емес ағытпа;Антенналық (тізбекті қосылыс) - кем дегенде 2, BNC ағытпасы. ПорттарEthernet - кем дегенде 1, RJ45 ағытпасы; Синхрондау – кем дегенде 2, BNC ағытпасы.Радиожиілік сипаттамаларыҚабылдағыш түрі- жиілікті қос түрлендіретін супергетеродинді қабылдағыш;Қабылдау принципі-бейімделген алшақтатылған қабылдау;Радиоарнаның жиілігі: 470-тен 714 МГц-ке дейін;Айналы арна бойынша кедергілерді басу: 100 дБ-ден аспайды;Қабылдауға сезімталдық: -100 дБм аспайды.Акустикалық сипаттамаларыЖаңғыртылатын жиілік диапазоны:Long Range режимі: 30 Гц-тен 20 кГц-ке дейін (1,5 дБ);Link Density режимі: 30 Гц-тен 14 кГц-ке дейін (1,5 дБ).Кедергі:74 Ом-нан кем емес 75 Ом-нан көп емес ;Аудионы дискреттеу жиілігі: 48 кГц кем емес 49 кГц артық емес;Аудионы кодтау разрядтылығы: кемінде 24 бит;Жалпы сипаттамаларыШифрлау және қауіпсіздік: AES кемінде 256 бит;Жұмыс температурасының диапазоны: -10°C-тан +50 °C-қа дейін;Тұтынылатын қуат: 36 Вт артық емес;Габариттік өлшемдері (ЕхТхБ):Ені - 483 мм кем емес;Тереңдігі - 373 мм кем емес;Биіктігі-44 мм кем емес.Қабылдағыштың толық 1-юнитті рэктік корпусы болуы керек және стандартты 19" тағанға орнатылуы керек.Жеткізу кезінде кемінде 2 антенна, BNC ағытпаларымен (кемінде 50 Ом) блокаралық кабель және желілік кабель болуы керек.Sennheiser EM 3732, Sennheiser EM 300-500 ресиверлерімен және Sennheiser AD3700, Sennheiser АВ3700 антенналарымен үйлсімділік қажет.Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен түрлендірілген қабылдағышты жеткізуге жол берілмейді.Аукцион шеңберінде Әлеуетті Жеткізуші Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторландыру хатын ұсынуы керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |