**Техническая спецификация**

**по государственной закупке товара системный менеджер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Системный менеджер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | • Управление системой видеоменеджмента IP  • Администрирование прав и привилегий для всех пользователей системы.  • Хранение и администрирование защищенных ключей для обеспечения защиты на системном уровне.  • Регистрация сбоев и тревожных сигналов.  • Управление адресами DHCP для компонентов системы.  • Функционирование в качестве сервера времени (NTP) для всех устройств в сети.  • Поддержка автоматического переключения при отказе для резервирования системных функций.  • Выполнение функции шлюза путем обеспечения доступ к сети через общедоступную сеть.  • Обеспечение веб-интерфейса для упрощения настройки конфигурации.  • Онлайновый видеотранскодер поддерживает доступ через браузер к камерам наблюдения и к сетям с низкой пропускной способностью.  СИСТЕМА  Процессор не менее 2,7 ГГц  Операционная система  Пользовательский интерфейс Веб-интерфейс  Внутренняя память не менее 8 Гбайт  Внутренние системные накопители не менее 6 отсеков под накопители размером не менее 3,4"  Емкость внутренних накопителей  Хранение экспортируемых видеофайлов До 12 Тбайт в конфигурации  Порты USВ  Передний не менее 1 – USB 2.0  Задние не менее 2 – USB 2.0  В позициях не менее 1 и 2 установлены твердотельные накопители в конфигурации, т. е. оба накопителя содержат зеркальные отображения операционной системы. В позициях от 3 ... до 6 устанавливаются дисковые накопители в конфигурации (просто группа дисков) или (избыточный массив независимых жестких дисков), в зависимости от количества дисков, присутствующих в массиве.  Интерфейс не менее 2 порта сети интерфейс RJ-45  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  Шнур питания F не менее 1 штуки  Ключи для рамки не менее 2 штук  Комплект для монтажа  в стойке. Кронштейны, направляющие и крепеж для монтажа в гнезде стойки высотой.  Диск с документацией и ресурсами  USB-накопитель не менее 1 – для переноса системы на другое устройство  ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Размеры не менее 50,6 см (Д) x 43,2 см (Ш) x 8,7 см (В)  Крепеж в стойке или на столе (на ножках).  Системный менеджер должен быть новым и интегрироваться в существующую систему IP-видеонаблюдения Pelco Endura. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | Поставщик обязан произвести монтаж и наладку (подключение с синхронизацией внесением в базу Pelco Endura). |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |