**Техническая спецификация**

 **по государственной закупке товара системный менеджер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Системный менеджер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | • Управление системой видеоменеджмента IP• Администрирование прав и привилегий для всех пользователей системы.• Хранение и администрирование защищенных ключей для обеспечения защиты на системном уровне.• Регистрация сбоев и тревожных сигналов.• Управление адресами DHCP для компонентов системы.• Функционирование в качестве сервера времени (NTP) для всех устройств в сети.• Поддержка автоматического переключения при отказе для резервирования системных функций.• Выполнение функции шлюза путем обеспечения доступ к сети через общедоступную сеть.• Обеспечение веб-интерфейса для упрощения настройки конфигурации.• Онлайновый видеотранскодер поддерживает доступ через браузер к камерам наблюдения и к сетям с низкой пропускной способностью.СИСТЕМАПроцессор не менее 2,7 ГГцОперационная системаПользовательский интерфейс Веб-интерфейсВнутренняя память не менее 8 ГбайтВнутренние системные накопители не менее 6 отсеков под накопители размером не менее 3,4"Емкость внутренних накопителейХранение экспортируемых видеофайлов До 12 Тбайт в конфигурации Порты USВПередний не менее 1 – USB 2.0Задние не менее 2 – USB 2.0В позициях не менее 1 и 2 установлены твердотельные накопители в конфигурации, т. е. оба накопителя содержат зеркальные отображения операционной системы. В позициях от 3 ... до 6 устанавливаются дисковые накопители в конфигурации (просто группа дисков) или (избыточный массив независимых жестких дисков), в зависимости от количества дисков, присутствующих в массиве.Интерфейс не менее 2 порта сети интерфейс RJ-45КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИШнур питания F не менее 1 штукиКлючи для рамки не менее 2 штукКомплект для монтажав стойке. Кронштейны, направляющие и крепеж для монтажа в гнезде стойки высотой.Диск с документацией и ресурсамиUSB-накопитель не менее 1 – для переноса системы на другое устройствоФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИРазмеры не менее 50,6 см (Д) x 43,2 см (Ш) x 8,7 см (В)Крепеж в стойке или на столе (на ножках).Системный менеджер должен быть новым и интегрироваться в существующую систему IP-видеонаблюдения Pelco Endura. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) | Поставщик обязан произвести монтаж и наладку (подключение с синхронизацией внесением в базу Pelco Endura). |
| 7 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) |  |