**«Тұрмыстық кондиционер»**

**Сатып алынатын Тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Тұрмыстық кондиционер |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардыңатауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттіксатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетінфункционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылықсипаттамалары көрсетіледі. | Автономды тұрмыстық кондиционер. Жалпы техникалық шарттар.МЕМСТ 26963-86 |
| 3 | Шыққан жылы |  |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларыныңсипатталуы | Қабырғалық кондиционер (сплит-жүйе)Суық өнімділігі кемінде - 6,8 кВт.Салқындату кезінде тұтынылатын қуат кем емес - 2,1 кВт.Ішкі блоктың ауа көлемі кем емес – 1100 м3/сағ.Электрлік қоректендіру Ф/В/Гц - 1/230/50Тоңазытқыш агент - R32Сыртқы блоктың өлшемдері кем емес (ЕxБxТ) - 860x650x310 мм.Ішкі блоктың өлшемдері кем емес (ЕxБxТ) - 977x315x236 мм. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажетболған жағдайда көрсетіледі)(монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Тоңазытқыш агент қозғалысына арналған жүйенің құбырлары осы дәлме-дәл кондиционерді монтаждау және пайдалану бойынша жабдықты өндірушінің ұсынымдарына қатаң сәйкес келуі тиіс.Тұрмыстық кондиционер жүйелері тоңазытқыш агентпен толтырылуы және іске қосуға дайын болуы тиіс.Жеткізілетін «толық аяқталған» жабдықты монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және оныменмемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болғанжағдайда көрсетіледі) (Әлеуеттіөнім берушіні көрсетілгенмәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді | 1. Жабдық жаңа болуы тиіс;2. Барлық жұмыстарды жабдықты өндірушінің барлық талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орындау қажет;3. Ілеспе Жұмыстар техникалық пайдалану ережелерінің (ТПЕ), қауіпсіздік техникасы ережелерінің (ҚТЕ), Қазақстан Республикасының және Тапсырыс берушінің өрт қауіпсіздігі ережелерінің (ӨҚЕ) талаптары мен нормаларына сәйкес келуі тиіс;4. Әлеуетті «Өнім берушінің» қызметкерлері «Тапсырыс берушінің» нұсқауы бойынша ілеспе жұмыстарды көрсетуді аяқтағаннан кейін одан әрі пайдалану үшін Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеру процесін, сондай-ақ әлеуетті «Өнім беруші» жұмыс орнын жинау және дәлме-дәл кондиционерді орнату аяқталғаннан кейін пайдаланылған техникалық материалдарды кәдеге жаратуды жүргізеді. |