**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Закупаемых товаров**

 **(**Секционные ворота**)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Секционные ворота |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | ГОСТ 31174-2017 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | не менее 12 месяцев. |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Автоматические cекционные ворота с ручным цепным управлением.Тип конструкции: Секционные. Ширина: 6900 мм. Высота: 5900 мм. Общая площадь проёма: не менее 40.0 м².;Притолока: не менее 7000 мм.Левый пристенок: не менее 500 мм.Правый пристенок: не менее 500 мм.Глубина помещения: не менее 10000 мм. Метизы для крепления к проему: Да. Материал стен: Металл.Материал потолка: Металл. Материал притолоки: Металл. Тип подъёма: Вертикальный подъем с валом снизу. Количество циклов не менее: 50000. Привод: Электропитание не менее 380 В, 50 Гц Крутящий момент: не более 120 Н·м Скорость вращения вала: не более 22 об/мин Скорость вращения мотора: не более 1400 об/мин Отверстие под вал с шпоночным пазом: не менее 25,4мм Длинна ручной цепи: не менее 12 метр Интенсивность: не менее 65% Мощность двигателя: не менее 700 Вт Температура эксплуатации: –20…+55°С Сторона установки привода: Правая.Фотоэлемент для остановку при препятствие не мене: 1 пара.Пульт дистанционного управления: не мене 2 штук Кнопка управления трехпозиционный (открытия/закрытия/стоп) не мене: 1 шт. Устройство защиты от разрыва троса, блокирует закрывание конструкции при разрыве троса.Цвет ворот необходимо согласовывать с заказчиком. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) | Демонтаж существующих ворот и монтаж новых ворот с установкой и пуско-наладка. |
|  | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) |  |