**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Закупаемых товаров**

**(**Секционные ворота**)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Секционные ворота |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | ГОСТ 31174-2017 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | не менее 12 месяцев. |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Автоматические cекционные ворота с ручным цепным управлением.  Тип конструкции: Секционные.  Ширина: 6900 мм. Высота: 5900 мм.  Общая площадь проёма: не менее 40.0 м².;  Притолока: не менее 7000 мм.  Левый пристенок: не менее 500 мм.  Правый пристенок: не менее 500 мм.  Глубина помещения: не менее 10000 мм.  Метизы для крепления к проему: Да.  Материал стен: Металл.  Материал потолка: Металл.  Материал притолоки: Металл.  Тип подъёма: Вертикальный подъем с валом снизу.  Количество циклов не менее: 50000.  Привод: Электропитание не менее 380 В, 50 Гц  Крутящий момент: не более 120 Н·м  Скорость вращения вала: не более 22 об/мин  Скорость вращения мотора: не более 1400 об/мин  Отверстие под вал с шпоночным пазом: не менее 25,4мм  Длинна ручной цепи: не менее 12 метр  Интенсивность: не менее 65%  Мощность двигателя: не менее 700 Вт  Температура эксплуатации: –20…+55°С  Сторона установки привода: Правая.  Фотоэлемент для остановку при препятствие не мене: 1 пара.  Пульт дистанционного управления: не мене 2 штук  Кнопка управления трехпозиционный (открытия/закрытия/стоп) не мене: 1 шт.  Устройство защиты от разрыва троса, блокирует закрывание конструкции при разрыве троса.  Цвет ворот необходимо согласовывать с заказчиком. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | Демонтаж существующих ворот и монтаж новых ворот с установкой и пуско-наладка. |
|  | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |